문서번호	교통운영과-18528
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
박평근	代박태욱	09/23 강진동

2015년 제15차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

도시교통본부

(교통운영과)

『2015년  제15차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2015 9. 17(목) 15:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

❍ 참석위원 : 9명(당연직 2명, 위촉직 : 7명)

∙ 당연직 : 교통운영과장

∙ 위촉직 :  신건철 위원, 이동원 위원, 박준 위원, 이지언 위원

박상섭 위원, 천승훈 위원, 박규영 위원, 송두석 위원

∙ 간  사 : 교통시설팀장

❍ 자문대상 및 결과 :

∙ 조건부시행 6건

자문안건 (1) : 마포구청역~성산2교간 송배수관 정비공사

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
성산로	2015.9.21. ~2015.12.14	야간(23~06시)	1개차로	서부수도사업소

❍ 자문회의 검토의견

1. 단계별 점유면적에 대한 장비 배치도를 포함하기 바람

2. 2개 차로를 유지하여 공사를 시행하기 바라며, 공사 시간을 준수하기 바람

자문 안건 (2) : 서울지하철 9호선 3단계 921공구

(935정거장 외부출입구 설치공사)

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
위례성대로, 백제고분로	2015.10 ~2016.10	24시간	6.3~24.3m	도시기반시설본부

❍ 자문회의 검토의견

1. 22단계 이후부터는 횡단보도를 교차로에 인접하여 설치하여 교차로 길이를 줄이는 방안을 제시하기 바람

2. 작업장 상세도는 단계 공정에 맞게 제시하기 바람

자문 안건 (3) : 상봉역~면목연간 송배수관 정비공사

❍ 자문결과 : 조건부 시행(지정위원 검토 : 이동원, 이지언)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
면목로	2015.10.1. ~2015.12.31	야간(22~06시)	1개차로	동부수도 사업소

❍ 자문회의 검토의견

1. 단계별로 굴착에 대한 공사중 처리계획을 추가하기 바람(장비 회전에 대한 작업공간 및 대항차로 이용 등을 고려하기 바람)

2. 4~7단계 공사시 공사차량 대기로 인해 우회전이 어려움으로 공사차량 대기 위치를 조정하기 바람

자문 안건 (4) : 사천교 확장 및 성능개선공사

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
수색로	2016.3.1. ~2017.8.31	24시간	3개차로	서부도로 사업소

❍ 자문회의 검토의견

1. 중앙버스차로와 일반차로를 구분하여 공사중 분석을 하기 바람

2. 2~3단계 영보빌딩 앞 횡단보도는 원래 위치로 조정하기 바람

3. 3단계 중앙선은 중앙분리대 등을 설치하여 사고가 발생하지 않도록 하기 바람

4. 3단계 공사시 모래내 고가차도 하부의 직진 차로가 안전지대로 인해 통행이 어려움으로 안전지대를 제거하기 바람(안전지대 제거는 2단계에서 수행하기 바람)

5. 모래내 고가차도 하부의 직진 차로와 사천교의 직진차로가 일치하도록 교통섬 조정 등을 통해 완공 도면을 교통운영과와 협의하기 바람

자문 안건 (5) : 대치역사거리 주변 침수해소 기본 및 실시설계공사

❍ 자문결과 : 조건부시행(지정위원 검토 : 신건철, 박상섭)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
남부순환로	2015.11.1. ~2016.4.30	24시간	1~2개 차로	강남구청

❍ 자문회의 검토의견

1. 교차로 복공설치에 대한 점유면적을 재산정하여 공사중 교통소통대책을 보완하기 바람

2. 대치역 교차로 학원이 많아 야간에 보행자가 많음으로 공사시 보행도우미, 횡단보도 이전 등을 통해 보행자 안전대책을 검토하기 바람

3. 9, 10단계 공사시 대항차로 등을 이용하여 죄회전 차로 운영 계획을 검토하기 바람

4. 공사시 영향을 받는 방향에 대한 공사중 분석을 다시 하기 바람

자문 안건 (6) : KT 동대문지사 신축관련 지하철 6호선 신당역 정거장 환기구(#6179) 이설공사

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
다산로	2015.10.1. ~2016.3.30	24시간	7.9m	㈜KT estate

❍ 자문회의 검토의견

1. 임시보행로는 보행동선 선형을 짧게 유지하기 바람

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단. 1부. 끝.