함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	먹는 물 환경측정기기 정도검사용 장비 검·교정 의뢰(절연저항측정기 등 8종)

우리 연구원에서 먹는 물 환경측정기기 정도검사용으로 사용중인 장비를 관련규정에서 정한 규격기준에 적합하게 유지․관리하기 위하여 다음과 같이 검․교정을 의뢰코자 합니다.

가. 검․교정 대상 및 내용

장 비 명	형식/규격	기기번호	수량(EA)	의뢰내용	기검사일	검사주기
절연저항측정기	JW-3600	0407906	1	검․교정	´13. 1.21	12개월
직류전압계	34401A	MY45017769	1	검․교정	´13. 1.23	12개월
직류전압발생장치	INMEL 10	0603024	1	검․교정	´13. 1.17	12개월
전압조정기	1KVA/300V	3-5-4999	1	검․교정	´13. 1.16	12개월
내전압시험기	ILO-PT2004	06069	1	검․교정	´13. 1.17	12개월
표준수은온도계	-50～0℃	07866	1	검․교정	´13. 1.28	12개월
표준수은온도계	0～50℃	19131	1	검․교정	´13. 1.28	12개월
표준수은온도계	50～100℃	20357	1	검․교정	´13. 1.28	12개월

나. 검사기관 : 한국산업기술시험원

다. 검사수수료(예정) : 1,000천원

라. 검사수수료 납부방법 : 신용카드 결제 후 (사후)정산

마. 예산과목 : 상수도사업비용/영업비용/일반관리비/일반운영비/사무관리비. 끝.

★주무관	윤희권		수질분석과장	이종규		수질연구부장	01/06 김복순
협조자
시행	수질분석과-85	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 552-1(구의2동130-1)	/
전화	02)3146-1757	/전송	02)3146-1874	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개