문서번호	녹지관리과-4061
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	녹지관리과장
장창수	09/25 문경재

- 월드컵대교 건설공사 -

지장수목 협의 관련 검토보고

2015. 9

녹지관리과

- 월드컵대교 건설공사 -

지장수목 협의 관련 검토보고

월드컵대교 건설공사와 관련하여 지상수목 협의건에 대하여 아래와 같이 검토하고 회신하고자 함.

▢ 공사현황

○ 공 사 명 : 월드컵대교 건설공사

○ 위    치 : 난지한강공원(한강공원 관리 저촉구간)

○ 공사기간 : 2010 ~ 2016

○ 시 행 자 : 서울시 도시기반시설본부

▢ 협의사항

○ 공사4구역 내 지장수목 처리 방안

난지한강공원내

월드컵대교 공사장

(11,608㎡)

강변북로

공사3구역

(1,850㎡)

공사4구역

(14,094㎡)

공사2구역

(1,815㎡)

강변북로

공사1구역

(2,735㎡)

공사5구역

(1,114㎡)

에너지드림센터

난지펌프장

▢ 이식수목 현황

구 분	수 종	규 격	단 위	수 량	비 고
교 목	소 계			27
	느릅나무	R10	주	1
		R15	주	6
		R25	주	2
	메타세콰이어	R15	주	1
		R25	주	2
	물푸레나무	R15	주	1
		R20	주	1
	가중나무	R5	주	1
	수양버들	W1.5	주	1
	느티나무	R10	주	1
		R15	주	6
		R20	주	4
관목	소 계			3,952
	개나리	H1.2	주	3,690
	개나리	H1.5	주	262
초화류	억새류	-	㎡	100
	금계국	-	㎡	400
잔 디	잔 디	-	㎡	3,364

※ 대상지내 수형이 불량하거나 고사목 등 이식이 불가능한 수목은 제거

▢ 검토의견

○ 이식 대상수목 등은 난지안내센터 요청장소(난지공원 내 나대지등 식재 적정장소)에 이식

○ 훼손된 대상지 복구는 향후 복구계획(신규식재)을 수립하여 재협의 후 시행