문서번호	녹지관리과-4062
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	녹지관리과장
장창수	09/25 문경재

- 제물포터널 건설공사 -

지장수목 협의 관련 검토보고

2015. 9

녹지관리과

- 제물포터널 건설공사 -

지장수목 협의 관련 검토보고

제물포터널 건설공사와 관련하여 지상수목 협의건에 대하여 아래와 같이 검토하고 회신하고자 함.

▢ 공사현황

○ 공 사 명 : 제물포터널 건설공사

○ 위    치 : 여의도샛강(한강공원 관리 저촉구간)

○ 공사기간 : 2010 ~ 2020

○ 시 행 자 : 서울터널 주식회사

▢ 협의사항

○ 공사 저촉구간(RAMP-D) 내 지장수목 처리 방안

▢ 이식수목 현황

구 분	수 종	규 격	단 위	수 량	비 고
교 목	소 계			108
	모감주나무	R15	주	4
	왕벚나무	R12	주	10
	이태리포풀러	R10	주	57
	살구나무	R15	주	4
		R12	주	2
		R10	주	9
	회화나무	R12	주	1
		R10	주	2
	물푸레나무	R12	주	17
		R10	주	2
관목	소 계		주	4,700
	사철나무	H1.0	주	200
	조팝나무	H1.0	주	2,000
		H1.5	주	2,500

※ 대상지내 수형이 불량하거나 고사목 등 이식이 불가능한 수목은 제거

▢ 검토의견

○ 이식 대상수목 등은 여의도안내센터 요청장소(여의도공원 내 나대지등 식재 적정장소)에 이식

○ 훼손된 대상지 복구는 향후 복구계획(신규식재)을 수립하여 재협의 후 시행