문서번호	시설관리과-18421
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	송종범	09/25 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고(성내동 320-12)

관내 담당지역 업무수행 중 현장실정보고서가 제출되어 검토 후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 9. 25.

보고자 : 시설 8급 이혜진

□ 현장실정 현황

○ 누수복구 위치 :  성내동 320-12번지

○ 관로현황 : 1984(90)CIP  D=150mm

○ 관련근거 :  이준 015-34(2015.09.22.) 성내동 320-12호 CIP D=150mm 종방향 노후관 현황보고

□ 보고내용

○ 성내동 320-12호 성내초등학교 옆 아스팔트 도로에 매설되어 있는 CIP D=150mm 관 누수로 연보강 누수복구 완료후 누수발생 현장실정보고 접수됨.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 노후관으로 확인된 위치 외 추가 확인굴착을 작업지시 하여 관로 속성 확인코자 하며, 강동구청 도로굴착사업계획 심의 후 배급수관정비공사 발주물량으로 선정하여 노후관 정비코자 합니다.

- 노후관정비 : DCIP D=150mm L=260m

- 확인굴착 : D=150mm × 2개소

□ 위 치 도(성내동 320-7~120 D=150mm L=260m)

붙 임 :  현장실정보고서 1부.  끝.