문서번호	수락119안전센터-4165
결재일자	2015.9.30.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장	결재
지훈	장석호	09/30 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
43
119안전센터명	3팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 장석호		소방사 지훈	소방장 김봉기 등 3명

⑴ 현상파악 : 수관이 어지럽게 전개된 현장에서 수관을 연장하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	수관이 꼬여서 수압의 변화로 현장대원이 위험에 노출된다. ◎★
2	○	수관에 현장대원이 걸려서 넘어진다.
3	○	수관연결중 방수가되어 수관에 현장대원이 맞아 부상당할수 있다.
4		화재현장 낙하물에 의해 수관이 터질수 있다.
5		수관연장시 다른수관과 잘못 연결이 될 수 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	수관이 꼬여서 수압의 변화로 현장대원이 위험에 노출된다. ◎★	반드시 방수중지한후 수관을 연장한다.	※	방수중지 후 수관연장
2	수관에 현장대원이 걸려서 넘어진다.	수압 조절시 서서히 압력을 높힌다.		수압조절 철저
			※
3	수관연결중 방수가되어 수관에 현장대원이 맞아 부상당할수 있다.	수관연장시 확인하고 연장한다.	※	수관연장 안전유의

⃞ 훈련사진