함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고

1. 재난관리과-6962(2015.09.22.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검(노후소화전 점검) 계획을 아래와 보고 합니다.

가. 기    간 : 2015. 10. 7. ~ 10. 23.(붙임 참조)

나. 점검대상 : 총 581개소

현 황	소화전	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
581	563	2	15 (임시보관79호포함)	1

❍ 노후소방용수(98개소) 및 주차구획선내5M 이내 소화전 조사 병행

다. 조사자

❍ 독산119안전센터 전직원

❍ 안전관리책임자 : 각팀 팀장

라. 점검방법

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

❍ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

❍ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

❍ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

❍ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

마. 행정사항

❍정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자가 일제조사 실시

❍ 담당자 사고시 해당 조원이 업무대행

❍ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

❍ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.

❍ 일제조사 점검결과는 별첨 서식에 의거 2015. 11. 6(금)한 보고

붙임  1. 2015년도 소방용수시설 일제점검·정비 계획(구로소방서) 1부.

2. 노후 소방용수시설 현황 1부.

3. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 비상소방용수현황 1부.

5. 비상소화장치 관리 현황(서식) 1부.

6. 비상소화장치 현황(참고) 1부.

7. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황(서식) 1부.

8. 2015년도 하반기 소방용수조사 일정(서식) 1부.

9. 고장용수 기본대장(참고) 1부. 끝.

담당자	김정욱		1팀장	심문섭		센터장	09/30 정기찬
협조자
시행	독산119안전센터-4565	(		)	접수		(		)
우	08580	서울시 금천구 시흥대로 386 독산119안전센터	/
전화	02-853-0119	/전송	02-853-1119	/	rlawd2001@seoul.go.kr	/	대시민공개