문서번호	급수운영과-26167
결재일자	2015.10.5.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	代양윤선	10/05 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년10월05일)

탐 지 일	2015년 10월05일 (월요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산76브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산72 브럭	성동구 행당동 19-10	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기 누 수음 있으므로 누수확인바랍 니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 19개소 - 소화전 : 24개소 - 하수도 : 16개소 - 수도계량기 : 37개소 - 빗물받이 : 26개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 05일(월요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산17브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산17 블록	광진구 군자동 48-59	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물 수도계량기 누수확인 바라며,앞골목 도로에 제수변 소음으로 확인 바 랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 28개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗물받이 : 22개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 05일 (월요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목01-09브럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목01-09브럭	중랑구 면목동 50-1	○ 누수징후 발견 - 하수도 및 수도계량기 누수 확인 바람. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소화전 : 25개소 - 하수도 : 46개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗물받이 : 45개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.