문서번호	수도자재관리센터-19771
결재일자	2015.10.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	10/05 성시영
협조

비상대비 정부비축물자 점검결과보고(2015년 9월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

비상대비 정부비축물자 점검결과

우리센터에서 보관․관리하고 있는 비상대비 정부비축물자(관로)

관리실태에 대하여 점검을 실시하고 그 결과를 보고 합니다.

관련근거

비상대비자원관리법 제13조 및 동법시행령 제18조

비상대비 정부비축물자(관로)규격 지정 통보(본부 생산관리과-3230

‘09.6.1)

현  황

비상대비 정부비축물자 현황

관 종	규 격	단위	수량	보관장소
도수관	도복장강관 1650A×12t×6.1m	본	1	강북아리수정수센터 (야적장)
송수관	닥타일 주철관 KP 600A	본	2	수도자재관리센터 (야적장)
	닥타일 주철관 KP 500A		2
	닥타일 주철관 KP 400A		2
	닥타일 주철관 타이튼 300A		2
배수관	닥타일 주철관 타이튼 200A	본	4	수도자재관리센터 (야적장)
	닥타일 주철관 타이튼 150A		4
	닥타일 주철관 타이튼 100A		4
	닥타일 주철관 타이튼 80A		4
급수관	스텐레스주름관 30A(8마디)×4m	본	24	수도자재관리센터 (소형자재창고)

점검개요

점검일자 : 2015. 09. 24~25, 30

점검대상 : 비상대비 정부비축물자(도복장강관외 9종, 49본)

점 검 자 : 지방공업주사보 윤승욱, 지방기계운영주사보 장승호

지방기계운영주사보 심재훈

주요 점검사항

- 비축물자 관리실태(도색상태, 보호피복 상태 등)

- 유효기관 경과나 내용년수 경과 물자 비축 여부

- 대장 비축자재와 실제 비축량 일치 여부 등

점검결과

비축물자(관로)관리실태

관 종	규 격	수량(본)	제조회사	점검결과
도수관	폴리에틸렌 피복강관1650A	1	웰텍㈜	적합
송수관	덕타일주철관 KP600A	2	한국주철관공업㈜	적합
	덕타일주철관 KP500A	2	한국주철관공업㈜	적합
	덕타일주철관 KP400A	2	한국주철관공업㈜	적합
	덕타일주철관 타이튼300A	2	한국주철관공업㈜	적합
배수관	덕타일주철관 타이튼200A	4	한국주철관공업㈜	적합
	덕타일주철관 타이튼150A	4	한국주철관공업㈜	적합
	덕타일주철관 타이튼100A	4	한국주철관공업㈜	적합
	덕타일주철관 타이튼80A	4	한국주철관공업㈜	적합
급수관	스텐레스주름관 30A	24	이에프코리아	적합

향후계획

비상대비 정부비축물자에 대하여 관리지침에 의거 주기적으로 순

환 대체

비축물자 주기적인 점검 및 관리로 상시 출고 가능상태 유지.끝.