출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	代배일상	10/07 어수미

	명에 의하여 2015. 10. 06(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 06.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 10. 06(화)  10:00 ~ 16:00

건    명

출장결과보고(2015-10-06 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 강남구 개포주공2단지 주택재건축정비사업 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
개포주공2단지 주택재건축 정비사업	강남구 선릉로8 일대	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ
		폐기물보관지점 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 8개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 출장시 231동 화장실 천장, 호실간 칸막이 벽체 밤라이트 해체제거가      이루어졌으며, 음압기 1대가 가동되고 있었음.

- 발생된 폐기물은 폐기물 보관장소(압롤박스)로 반출이 안되어 압롤박스에는       보관된 폐기물이 없었으며, 해당건물 내부에 임시로 보관하고 있었음.

내용

□ 관련사진

부지경계선 1	부지경계선 2	부지경계선 3
부지경계선 4	위생설비입구	음압기
폐기물보관지점 1	폐기물보관지점 2

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보