홍제동 매직짐 요가장 화재 조사일지

	현장지휘대-255	담당자	현장지휘대장		결재
		고권후	01/07 김장군
서대문구 홍제동 294-46 번지

1. 조사대상	서대문구 홍제동 294-46번지 매직짐 요가장
2. 조사일시	2014. 1. 6.(월) 11:00 ~ 15:00
3. 참여기관	○ 소방(2명) : 서대문소방서 2명 ○ 경 찰(7명) : 서대문경찰서 4명, 지방경찰청 3명 ○ 전 기(2명) : 한국전기안전공사 2명
4. 조사내용	○ 매직 짐 요가장 화재로 인한 연소상태 조사 - 유진상가 건물 2층 매직 짐 요가장 내부 찜질방에 설치되어 있는 근적외선 히터 주변 벽면에 부착된 목재 부분이 많이 소실된 연소흔을 보이며, - 상층부로 연소확대되어 찜질방 내부 전체가 소실되고, 출입구 안내부의 위쪽 천장 일부까지 연소확대됨 - 찜질방에 설치된 근적외선 히터 3개의 전선부분에는 연소흔이 발견되지 않음 - 찜질방 벽면에 설치된 조명등 3개의 전선부분에는 단락흔이 보였으나 2차적으로 발생된 것으로 보임 ○ 화재원인 조사 사항 - 유진상가 건물 2층 매직 짐 요가장 내부 찜질방에 설치되어 있는 근적외선 히터 열이 앞쪽에 놓여 있는 소금벽돌에 장시간 진행되는 복사열이 축적되어 저온발화 현상으로 발생된 열에 의해 벽면의 목재에 착화 발화된 것으로 추정됨
5. 검토의견	○ 발화지점, 연소확대경로, 연소흔적으로 판단할때에 부주의에 의한 저온발화로 추정함

사진 1	찜질방 내부 근적외선 히터 주변 소실의 모습	촬영날짜
찜질방 벽면에 설치된 근적외선 히터 주변 소실 흔적의 모습		2014. 1. 6.

사진 2	근적외선 히터 주변 벽면 소실의 모습	촬영날짜
근적외선 히터 주변 목재부분이 많이 소실된 연소흔 보이는 모습		2014. 1. 6.