문서번호	시설관리과-24566
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		代오영진	10/08 우종근
협조

『대방7,8중블록』

공급량 분석 보고(9월)

2015. 10.

남부수도사업소

시설관리과

『대방7,8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 7,8중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 9월				2014. 9월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	715	23.9	3	2.1	712	23.7
대방7중블록	410	13.7	-10	-2.4	420	14
대방8중블록	305	10.2	13	4.5	292	9.7

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방7	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 감소하였음.	일일 결산 실시
대방8	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방7중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	94,602	13,031	3	16	-	-
2015년	95,909	13,140	2	-	-	-
전년대비증감(%)	1.38%	0.83%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	420	424	410	-10	-14.0	-2.4	-3.3
1일 평균공급량	14.0	13.7	13.7	-0.3	0.0	-2.1	0.0

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 98.10)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	108.76	134.68	43.60	151.99	47.46	170.10	46.15	163.26
2014년	98.10	142.34	44.82	155.29	42.65	159.82	40.46	156.52
증 ․감	10.66	-7.66	-1.22	-3.3	4.81	10.28	5.69	6.74

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 9월의 일평균 공급량은 14천㎥/일이며, 2015년 9월의 일평균 공급량은   13.7㎥/일로 전년 동월대비 0.3천톤 감소하였으며 2014년과 2015년 일평균 공급량이 전월과 동일함.

공급량 증감 원인 분석

- 9월 공급량(410천m3)이 전년도(420천m3)보다 감소(10천m3)하였으며 전체적으로 안정단계에 있음

문제점

- 블록관리 문제없음

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 9월 중 대방 7중블록 누수복구 2건

- 9월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 40mm 3전 외 16전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅲ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	47,088	18,510	-	-	-	-
2015년	46,479	18,448	2	1	-	-
전년대비증감(%)	-1.29%	-0.33%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	292	320	305	13	-15.0	4.5	-4.7
1일 평균공급량	9.7	10.3	10.2	0.5	-0.1	5.2	-1.0

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 94.84)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	93.73	72.91	131.74	69.09	113.10	69.26	148.94	69.66
2014년	94.73	67.60	119.05	73.26	120.80	74.57	124.49	70.57
증 ․감	-1	5.31	12.69	-4.17	-7.7	-5.31	24.45	-0.91

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 9월의 일평균 공급량은 9.7천㎥/일이며, 2015년 9월의 일평균 공급량은         10.2천㎥/일로 전년 동월대비 0.5천톤 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 9월 공급량(305천m3)이 전년도(292천m3)보다 증가하였으나 전월(320천m3)에 비해 감소하였으므로 비교적 안정적으로 유지되고 있음

문제점

- 블록관리 문제없음.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 9월 중 대방 8중블록 누수복구 2건

- 9월중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 30mm 2전외 7전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리   끝.