문서번호	급수운영과-26617
결재일자	2015.10.8.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	代양윤선	10/08 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년10월08일)

탐 지 일	2015년 10월08일 (목요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마29브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
용마29브럭	동대문구 전농동 558-96	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 앞 도로 상수도 제수변에서 누수음, 있으므로 누수확인 바라며, 558-93호 앞 하수도 염소반응 있음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 17개소 - 중형밸브실 : 20개소 - 소화전 : 24개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 37개소 - 빗물받이 : 20개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 08일(목요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산18 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산18 블록	광진구 군자동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 37개소 - 중형밸브실 : 34개소 - 소화전 : 11개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 53개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 08일 (목요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목01-08블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목53블럭	중랑구 면목동 17-8	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 제수변 누수음으 로 확인 바람 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 13개소 - 소화전 : 15개소 - 하수도 : 38개소 - 수도계량기 : 26개소 - 빗물받이 : 32개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.