문서번호	도로보수과-4400
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	10/08 代홍수종
협조

도로굴착신청 현장조사서-하수8

2015. 10

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 행당동7번지
	성 명	성동구 안전치수과(이민경)
굴착 위치		성동구 금호동4가 574 ~ 금호동3가 413, 성동구 금호동4가 631 ~ 금호동4가 573
굴착 목적		2015년 관내 하수시설물 유지보수공사(단가계약)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.70~1.90	235.0	409.5	하수도공사 규격(D=900mm, H=1.9m) 원인자복구
	아스팔트	1.90	50.0	95.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도	1.70	185.0	314.5
	기타
위 치 도	위 치 : 독서당로(독서당로295∼274앞) 차도 , 보도
조사자 의견	2013년 10월 금남시장교차로 전면포장실시, 독서당로 금남시장방향 1~2차로 2014년 11월 포장구간으로 굴착통제구간임. 2. 완료후 성동도로사업소 협의후 평삭포장시 선형유지관리상 직사각형으로 포장필요. 3. 차도구간 11월중순전에 평삭포장필요.

2015. 10. 08

보 고 자 : 실무관 정 원 근