문서번호	시설과-7244
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		김한준	10/08 이용태
협조
	조경팀장		남상국

남산공원 남측 숲길정비사업 현장점검 결과보고

2015. 10

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산공원 남측 숲길 정비사업 현장점검 결과보고

남산공원 남측 숲길 정비사업 관련, 현장점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위    치 : 남산공원 남측 숲길(약 3km)

○ 공사기간 : ‘15.10.5 ~ 11.23

○ 총공사비 : 441,932천원(도급비 396,252, 관급비 45,680)

○ 도 급 자 : 주식회사 미래임업 (대표 이정숙)

□ 점검내용

○ 일    시 : ‘15.10.6(화) 08시~14시

○ 장    소 : 남산 둘레길 전구간(약 7km)

○ 점 검 자 : 중부공원녹지사업소장, 시설과장, 여가과장 등 6명

- 현장소장 박준곤, 이정길

○ 지적사항(검토)

1) 신규개설 등산로

- 시작점에서 출발후 등산로 직선화 할 것(데크, 석축 쌓기 등 검토)

- 2호터널 기계실 도로 시멘트 방호벽 1개 철거하여 등산로폭 확보, 출입문

- 폭 1.2m 이상 확보

- 성토부분은 낙엽송 통나무 설치로 토사유실 방지

- 전구간(332m) 야자매트 검토

2) 기존 등산로(흙길)

- 등산로 주변 관목류 등 수목전지로 이용에 불편 최소화

- 튀어나온 바위, 돌 제거

- 계단이 필요한 부분은 주변 현지 돌을 채집하여 계단설치

3) 데크

- 숲길 시작점은 휴게공간 및 만남의 장소로 규모확장

- 남측순환로와 만나는 구간은 휴게공간 및 만남의 장소로 규모확장(생태경관보전지역 외 지역으로 이동설치-자연생태과 협의사항)

4) 안내간판

- 둘레길 전체를 대상으로 계획 수립하여 설치

- 휴게거점구간에는 전구간 도면화하여 설치, 갈림길에는 방향안내판 설치(거리표시, 방향)

5) 수목식재

- 현장여건에 맞쳐 수종을 탄력적으로 식재(응달 등)

□ 보고자 의견

○ 상기와 지적사항을 검토한 결과, 설계에 미반영되어 있으나 현장여건 고려시 필요한 사항으로 설계변경 검토

○ 설계변경에 따른 소요예산은 낙찰차액 및 집행잔액 사용.  끝.