문서번호	송정119안전센터-92
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	소방행정과장			결재
배섭	이정구	01/07 김경수
협 조
	담당자		김동하

안전관리활동 결과보고서(송정)

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 송정119안전센터

일시	2014. 1. 6.(월) 18:00~18:20
장소	송정119안전센터 차고
출동소방력	인원 : 부센터장 이정구외 5명
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 ■ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 ■교육훈련활동(위험예지훈련) □ 시민안전교육활동 □기타 활동(시건개방)
미흡한점	-경사진 화재현장에서 소방차에 고임목을고정하고 있다. 1. 고임목을 바퀴 전진방향이 아닌 후진방향에 설치하여 유사시 차량 앞에 위치한 대원들이 사고의 우려가 있다.(0) 2. 경사로 방향 아래면에 고임목을 설치하지 않아 차량이 아래로 굴러갈수 있다. 3. 경사로 급한지역에 주차한 소방차 앞에는 차량의 무게로 차량이 미끄러져 차량 앞에 있는 대원들의 사고우려가 잇다. 4. 차량부서시 경사진 곳은 평지보다 사고의 우려가 높다. 5. 차량진행방향에 대원이 서있어 위험이 존재한다.
개선할점	1. 경사로 부분에 부서한 차량의 고임목은 바퀴 앞부분에 설치하여 차량의 이동을 방지한다. 2. 차량고임목과 주차브레크를 같이 활용하여 차량의 이동을 방지한다. 3. 경사로에 부서한 차량 앞에는 모임을 갖지 않는다. 4. 차량부서시 평지를 이용한다. 5. 차량 고임목은 철저하게 점검하고 확인한다