문서번호	후암119안전센터-4904
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	119안전센터장			결재
권은주	민경원	10/12 이동석
협 조

위험예지훈련 리포트(10.12./야간/2팀)

시트번호	승강기 인명구조 작업을 하고 있다	장소	사무실
77

119안전센터명	팀장	서 기	대 원
후암 119안전센터	소방위 민경원	소방교 권은주	소방위 이종훈 소방위 이재곤 소방장 이상용 소방장 정승권 소방교 이용균

(1) 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) (2) 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서(~해서 ~게 된다)
1	◎	승강기 문을 강제 개방하려가 빈 승강로에 추락한다
2		문을 강제 개방하려다 손가락을 다친다
3	○	전원이 차단되지 않아 승강기 오작동으로 장비등이 끼여 2차 사고가 발생 할 수 있다
4	◎	무리하게 장비 사용하면 갇혀있는 요구조자가 부상을 당 할수 있다
5

(3) 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			(4) 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	승강기 문을 강제 개방하려가 빈 승강로에 추락한다	화재 등 긴급상황 시만 강제개방하고 항상 자기확보와 구조헬멧을 착용한다	※	자기확보 철저
2	무리하게 장비 사용하면 갇혀있는 요구조자가 부상을 당 할수 있다	장비사용시 갇혀있는 요구조자를 먼 곳으로 이동시키고 작업한다	※	작업시 요구조자 이동조치
3	전원이 차단되지 않아 승강기 오작동으로 장비등이 끼여 2차 사고가 발생 할 수 있다	구조작업 전 전원을 차단하여 승강기 오작동을 방지한다	※	작업 전 전원차단

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

후암119안전센터 2팀 야간(2015.10.12.)