투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공 통보(영등포구 여의도동 28-1번지 전국경제인연합회 회관 신축장 주변)

1. 서울지방경찰청 교통관리과-17455(2013.06.17)호 및 현대건설(주) 현건전경련 대외-1312-066(2013.12.27)호 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 교통안전시설물 원인자부담공사를 합동점검하고 아래와 같이 준공처리하였음을 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 영등포구 여의도동 28-1번지 전국경제인연합회 회관 신축장 주변                             교통안전시설물 설치공사

나. 원 인 자 : 현대건설(주)

다. 공사기간 : 2013.07.12 ~ 2013.09.15까지

라. 공사장소 : 영등포구 여의도동 28-1번지 전국경제인연합회 회관 신축장 주변

마. 관련업체 및 공사내용

구분	설계사	감리사	시공사	설치내용
신호	㈜ 건영이앤씨	㈜ 건영이앤씨	㈜ 한국전자통신엔지니어링	- 차량신호등 LED 1면3색(사급) 2조 신설 - 보행신호등 LED 1면2색(사급) 2조 신설 - 잔여시간표시기 숫자형(사급) 2조 신설 - 잔여시간표시기 숫자형(사급) 1조 교체 - 시각장애인용 음향신호기(사급) 버튼+리모콘식 2대 신설 - 시각장애인용 음향신호기(사급) 버튼+리모콘식 2대 교체 - 디자인지주(보행용) 125mm×4m 1본 신설 - 디자인지주(보행용) 125mm×6m 1본 신설 - 신호등지주(용융) 300mm×8m 1본 이설 - 신호등지주(용융) 250mm×8m 1본 이설 - 신호등지주(용융) 200mm×8m 1본 이설 - 신호등지주(용융) 125mm×4m 2본 이설 - 지주기초 및 앙카 300mm×1.8m(볼트용융도금) 1조 신설 - 지주기초 및 앙카 250mm×1.8m(볼트용융도금) 1조 신설 - 지주기초 및 앙카 200mm×1.5m(볼트용융도금) 1조 신설 - 지주기초 및 앙카 125mm×1.2m(볼트용융도금) 4조 신설 - 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 476M 신설 - 전선관(지중화) PE 54mm 60m 신설 - 전선관(지중화) PE 104mm 29m 신설 - 맨홀(사각뚜껑 포함) 800mm×800mm×800mm 1개 신설 - 기타 신호등 공사(이설 등) 및 전기안전, 기능점검

바. t-gis.seoul.go.kr에 시공사 자료 입력사항 확인

- 공사관리번호(신호등) : 2013-0201-035

사. 준공검사일자 : 2014.01.06.

붙임문서 : 원인자 자료 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울영등포경찰서장(교통과장),현대건설(주)
★주무관	양상규		기전과장	01/08 박재경
협조자
시행	기전과-276	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개