문서번호	수처리연구과-1234
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
조우현	박현	최영준		10/13 정득모
협 조

녹조제어 전문가회의 결과 보고

2015.10

서울물연구원

수 도 연 구 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

녹조제어 전문가회의 결과 보고

2016년 최악 갈수기 및 한강 녹조발생 대비, 조류녹조 제어 실용화 기술동향을 검토하고, 관련 유관기관과의 기술협력방안을 논의하고 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

일    시 : ’15. 10. 2(금) 16:00 ~ 18:00

장    소 : 서울 물연구원 별관 3층 장영실방

참 석 자 : 40명

- 서 울 시 : 서울 물연구원 (원장, 부장, 관련부서)

상수도사업본부 생산부 (수질과)

서울보건환경연구원 (환경생태팀)

- 유관기관 : K-water (수자원사업본부, 수도권지역본부)

- 연구기관 : KIST(한국과학기술연구원), KICT(한국건설기술연구원)

- 기술업체 : 주)MCE코리아, 주)부경환경기술, 주)에네트, 주)메이클린

※ KIST, KICT, 주)MCE코리아 : 미래창조부, 환경부 국책과제 연구수행자

<전문가회의 전경, 서울 물연구원>

Ⅱ		기술발표 요약

한국건설기술연구원(KICT) 환경플랜트연구소 윤상린 박사 - 조류제거선

- 응집.부상.수거 일체형 조류제거선(바지선) 개발하여 시험 운전중

	‣ 규 모 : 가로 8m× 세로 3m × 높이 2m ‣ 용 량 : 1,000m3/hr, ‣ 효 과 : 조류60% 제거 ‣ 비 고 : 별도 선박협조필요 (한강사업본부)

- 국책과제 수행 중으로 조류제거선 한강에서 실증운영하고, 주관기관인 KIST와 함께 서울시와 공동연구 희망

부 서	과업명	과업기간	주관기관
미래창조부	녹조로부터 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 체계 구축	’14.5～ ’16.4	KIST

주) MCE코리아 문병진 대표 - 조류제거제 및 조류제거선

- 천연원료 조류제거제(Water-Health) 개발, 국내 최초 현장적용  (대청호 등)

- 다양한 조류제거선 개발(일체형, 조립형) 및 현장적용

⇒ 2015년 K-water 조류제거선 4척 납품(대청호 1, 낙동강 3), 약 2억/대

- 조류관련 국책과제 수행 중으로 서울시 녹조제거사업에 참여 희망

부 서	과업명	과업기간	주관기관
환경부	정수장 유입조류제어 전처리공정기술개발	’14.7.～ ’17.6	MCE코리아
국토부	하천녹조 제거기술개발	’15.7 ～ ’19.3	KICT

- 조류제거선 (MCE KOREA)

선박일체형	조립형(콤바인)

※ 선박일체형과 조립형의 기능적 차이는 없으나, 안전성 측면에서 선박형이 유리

작업순서 : 조류제거제 살포 ⇒ 조류부상 ⇒ 회수(조류제거선) ⇒ 슬러지탈수(자연건조)

작업능력: 100만m2/일

주)부경환경기술 안익태 본부장 - 태양광 물순환장치

- 녹조방제와 병행하여, 녹조발생 예방기술 적용 필요

- 태양광을 이용한 물 순환장치로 하천 심층에 용존산소를 공급하고 물의 밀도차에 의한 성층 파괴하여 남조류 성장 억제

- 원격제어를 통해 접근 어려운 구간의 녹조제어 가능

- 가시적 개선 효과 위해 설치대수 증대, 한강 신곡수종보 수역 녹조예방위해 약 10기 설치 필요 (8천만원/대)

태양광 물순환장치	설치방안 (신곡수중보 상류수역)

Ⅲ		토론 요약

녹조제거를 위한 국가과제(미래창조부, 환경부, 국토부)가 진행중으로 국책사업 연구기관 MOU체결을 통해 한강 녹조방제 사업 및 관련 협업연구 추진 바람직

2016년 갈수기전 KICT 녹조제거선 운영 (’16.3월부터)

구체적 사업시행을 위한 서울시 물관련 관계기관(본청 물순환안전국, 보건환경연구원, 한강사업본부)과의 사전협의 필요

한강녹조방제기금 확보위해 물이용부담금 지원요청 방안 검토 필요(환경부)

Ⅳ		검토 의견

한강녹조 대응관련 업무분장 협의 필요

- 녹조방제사업총괄 (본청 물순환안전국)

- 녹조방제기술연구 (서울 물연구원)

- 한강하류 녹조발생지점(정체수역), 발생원인 연구 (보건환경연구원)

조류제거선 + 수류확산장치 병행 검토

- 녹조는 정체수역에서부터 성장하여 확산되는 바, 한강의 기 설치된 분수 등 펌프시설을 활용하여, 강 측면 조류띠 확산 제거하는 방안 필요

Ⅳ		향후계획

『한강 녹조대응 기술협의체』구성 및 MOU 체결 (’15.10월 중)

<KIST, KICT, 서울시 관계기관 등 참여>

최신형 녹조제거선 운영 (’16.3월 ～ )

붙임 : 기술발표 3건.  끝.