문서번호	토목부-21359
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
윤원섭	이승우	10/13 노우성

【석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본및실시설계 용역】

설계자문회의 개최결과 보고

2015.10.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계용역

설계자문회의 개최결과 보고

우리본부에서 시행중인「석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계용역」에 대한 설계자문회의를 개최, 자문의견 및 조치계획을 보고드림.

용역개요

용역명 : 석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계

위  치 : 송파구 백제고분로 석촌지하차도(석촌동 248번지 일원)

규  모 : 회전교차로설치,복개구조물 1개소(폭22m,연장32.9m)

사업비 : 28억원(설계비 1.3억원)

기  간 : 2014. 6. 27. ~ 2015.10. 30.

용역사 : ㈜대한콘설탄트

설계용역 추진현황

2013. 6. ~ 2013.12. : 타당성용역

2014. 6.30.    : 기본및실시설계용역 착수

2015. 3.31.   : 착수 및 중간단계 자문회의

2015. 4.24.   : 주민설명회 개최

2015. 9.24.   :  설계자문회의(2차)

설계보고회 개요

일    시 : 2015. 9.24.(목) 14:00~16:00

장    소 : 도시기반시설본부 회의실(11층)

참 석 자 :

- 발주처 : 도시기반시설본부 시설국장, 토목부장,토목설계과장, 업무담당.

- 자문위원 : 한국교통대학교 교수 김진태(교통), 극동엔지니어링 사장 이철준(도로), 제일엔지니어링 부사장 김희욱(구조), 경화엔지니어링 부사장 나상호(시공), 도시교통본부 교통운영과장 강진동, 도시기반시설본부 궤도과장 홍숭희, 동부도로사업소 시설보수과장 박용선(불참.서면 의견 제시), 송파구청 도로과장 한희선.

- 설계사 : ㈜대한콘설탄트

자문(안)에 대한 위원별 자문 의견

- 석촌지하차도 상부구조 및 가설검토

- 회전교차로 규모 검토 등.

【교통 김진태위원】

• 회전교차로 주변 불법주정차 진입방지 시설 설치 필요.

【도로 이철준위원】

• 내접원 지름을 회전부 설계속도 30㎞/h 기준인 25m로 확대하는   방안 검토.

【구조 김희욱위원】

• 크레인 작업시 종단경사 구간에서 작업을 하면 안전성 확보 불리할 것으로 판단 됨.

• 상수관 유지관리 공동구가 협소하여 시공성이 어려울 것으로 판단되므로 시공업체의 확인을 받을 것

【시공 나상호위원】

• 신축이음부를 통하여 우수처리시 배수홈통 설치하여 누수 유도 검토

【교통운영과 강진동위원(팀장 참석)】

• 상부에 노선버스가 우회하고 있으며 화물차로의 통행비율이 높은 지역으로 회전교차로의 크기를 결정하고 상세 제원 등 보고서에 명기하기 바람.

【궤도과 홍숭희위원】

• 공사중에는 노선버스가 배명사거리에서 U턴하는 것으로 교통처리계획하였으나 지하철 작업장출입구와 간섭 되므로 검토.

【동부사업소 박용선위원(서면 의견)】

• 비배수형 신축이음장치 반영

【송파구청 한희선위원】

• 좌측하단부의 보도포장 구간은 현재사용중인 주차장 진입에 지장이 없도록 하며 보도면적이 확대됨에 따라 불법 주차가 발생하지 않도록 조치.

【토목부장】

• 상부 복개부분 콘크리트를 타설시 하부에 테크를 설치하여 교통등에 따른 안전성을 확보할 것.

조치계획

-	설계자문회의에서 제시된 세부내용에 대하여 설계사에 통보하여 검토후  결과를 설계반영

향후 추진계획

2015.10.30. : 용역준공(예정).  끝.