문서번호	정수과-5273
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
권오정		10/13 김효상
협조

배출시설 및 방지시설 운영일지(10/12)

2015.  10. 13.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 최승엽

2015년        10월         12일     월요일     날씨 : 맑음

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	24	-	가동시간	08:00~18:00	08:00~18:00	-	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		10,744,375	10,747,565	3,190
전력 사용량(MWh)		1,760.67	1,762.26	1.59
2차농축조슬러지 계면높이	1지	2.8			토크: 4,900
	2지				토크:

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,600	1일 투입량 -	월 누계 -100	3,500

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	6.9	2.6	5.8

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: 39.68	반 출 량 : 39.68 NO : 294, 295	20.51	57.2	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 196.47

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(10/12)

1. 근무현황

근 무 자	유병우, 정인우, 이종영, 최승엽
휴 무 자

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)	56.9	57.3		57.4	56.8	57.1	57.1

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
3,190	6.9	2.6	5.8	39.68	1.59	1,762.26

4. 금일업무

1. 2차 농축조 #2 배수작업실시 및 청소

2. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

5. 명일예정업무

1. 2차 농축조 #2 배수작업실시 및 청소

2. 탈수케잌 이송 컨베이어 롤러 점검

3. 지하공동구 바닥배수펌프 점검

6. 특이사항