소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 점검 시 주의사항 안내

1. 재난관리과-6745(2015.09.17.)호「2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리 서 소방용수시설 일제점검 기간 중 민원발생 방지와 시민의 불편사항을 줄이고자 다음과 같이 점검 중 주의사항을 알려드리니 현장활동에 참고하시기 바랍니다.

가. 소화전 출수상태 점검 및 현장 사용시 주의사항

〇 개폐순서 주의(소화전-제수변-제수변-소화전)

〇 소화전 밸브 개방▶ 제수변 밸브 개방▶ 제수변 밸브 잠금▶ 소화전 밸브 잠금

(소화전에 고인 녹물이 배관으로 역류하는 것을 방지하기 위해 순서를 지킬 것)

나. 소화전 녹물 퇴수 시 주의

〇 지상식 소화전의 경우 녹물퇴수 시 시민들이 볼 경우

〇 민원발생 우려, 수관 연결하여 배수구쪽으로 퇴수

다. 시민불편사항 세부내용(서부수도사업소 전화내용)

〇 가정집에 녹물이 나와 민원폭주.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 10/13 김지수
협조자
시행	재난관리과-7317	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개