출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	10/14 어수미

	명에 의하여 2015. 10. 13(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 13.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 10. 13(화)  10:00 ~ 16:30

건    명

출장결과보고(2015-10-13 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 동작구 흑석8재정비촉진구역 주택재개발 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
흑석8 재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업	흑석동 232번지 일대	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		작업장주변 실외 1지점	1,210ℓ
		폐기물보관지점 2지점	각 1,210ℓ
		폐기물반출구	1,210ℓ
		거주자주거지역 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 11개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 출장시 흑석동 232-86 부속건물 지붕 슬레이트 해체제거를 하고 있었고,      발생된 폐기물은 반출을 위해 바로 운반차량에 싣고, 반출시까지 임시보관하고      있었음.

내용

□ 관련사진

해체건물 전경	부지경계선 1	부지경계선 2
부지경계선 3	부지경계선 4	위생설비입구
작업장주변 실외	폐기물보관지점 1	폐기물보관지점 2
폐기물반출구	거주자주거지역 1	거주자주거지역 2

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보