문서번호	환경보전과-114
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	이재덕	박웅빈	01/09 신시섭
협 조

2013년 12월분

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

2014. 1.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2013년 12월분

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

Ⅰ		추진근거

2013년 난지연못 및 난지천 수질관리계획 (환경보전과-180,‵13.1.18)

Ⅱ		결과요약

난지연못 : 수질검사 결과 양호한 수질상태를 유지함. 단, 클로로필-a의 수치가 다소 높게 측정되고 있어 지속적인 관찰이 필요하다고 사료됨

난 지 천 : 12월분 수질검사 결과 매우 양호한 수질 상태를 유지함

Ⅲ		난지연못 수질현황

측정항목 : BOD 등 8개 항목

측정주기 : 월 1회(측정의뢰일 : 2013. 12. 4, 분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

목표수질

군 별	COD (이하)	DO (이상)	SS (이하)	클로로필-ａ (이하)	대장균군 (이하)
제1군	10	5.0	5	10	1,000

※ 목표수질 근거 : 공원연못 수질개선 방안 연구(2003. 3. 서울특별시)

수질결과 분석

“공원연못 수질개선 방안 연구”규정 목표수질 초과 : 클로로필-a

⇨ 클로로필-a : 23.2mg/m3 ⇒ 20.3mg/m3(유출부 기준)

수질측정결과                                                 (단위 ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	분원성 대장균군 (/100ml)	총대장균군 (/100ml)	chlorophyll-a (mg/m3)
유입부	11월	측정결과	0.8	1.7	2.8	3.2	0.024	22	360	13.7
		등 급		매우좋음	좋음	매우나쁨	약간좋음	매우좋음	보통	약간좋음
	12월	측정결과	1.8	2.6	1.2	2.7	0.024	32	100	4
		등 급		매우좋음	좋음	매우나쁨	약간좋음	좋음	좋음	매우좋음
유출부	11월	측정결과	1.1	2.6	3.2	1.9	0.019	15	360	23.2
		등 급		좋음	좋음	매우나쁨	좋음	매우좋음	보통	약간나쁨
	12월	측정결과	2.5	4.2	3.6	2.4	0.024	0	10	20.3
		등 급		보통	좋음	매우나쁨	약간좋음	매우좋음	매우좋음	약간나쁨

※ 환경(등급)기준 : 환경정책기본법 시행령 제2조 (호소, 생활환경기준)

Ⅳ		난지천 수질현황

측정항목 : BOD 등 6개 항목

측정주기 : 월 1회(측정의뢰일 : 2013. 12. 4, 분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

수질측정결과                                                (단위 ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-P	분원성 대장균순 (/100ml)	총대장균 (/100ml)
초입부	11월	측정결과	0.9	2.3	2.8	0.019	42	110
		등 급	매우좋음	좋음	매우좋음	매우좋음	좋음	좋음
	12월	측정결과	2.1	3.6	1.6	0.019	0	10
		등 급	약간좋음	좋음	매우좋음	매우좋음	매우좋음	매우좋음
하부	11월	측정결과	0.9	2.7	1.6	0.019	200	6,000
		등 급	매우좋음	좋음	매우좋음	매우좋음	좋음	나쁨
	12월	측정결과	1.8	3.1	0.8	0.019	6	14
		등 급	좋음	좋음	매우좋음	매우좋음	매우좋음	좋음

※ 환경기준(등급) : 환경정책기본법 시행령 제2조 (하천, 생활환경기준)

붙임 : 1. 12월 시험성적서 1부.

2. 난지연못 난지천 수질현황 1부.  끝.