문서번호	급수운영과-27467
결재일자	2015.10.16.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
조규환	代권영안	10/16 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년10월16일)

탐 지 일	2015년 10월 16일 (금요일)		기간제(A조)
탐지구역	월곡 44블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
월곡 44블럭	동대문구 이문동 257-353	○ 누수징후 발견 - 좌동 지번 제수밸브 청음한바 누수 의심 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소화전 : 27개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 40개소 - 빗물받이 : 19개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 16일 (금요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산27 블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산 27블럭	광진구 화양동 7-2 건국사우나 빌딩	○ 누수징후 발견 - 좌동 지번과 6-10호 사이 골목입구 소화전내 청음한바 누수 의심 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 35개소 - 중형밸브실 : 32개소 - 소화전 : 11개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 10월 16일 (금요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동 15블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동 15블럭	중랑구 면목동 151-2 149-1,155-22,154-46, 151-9,152-20,150-10, 149-38,154-1	○ 누수징후 없슴 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 42개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소화전 : 22개소 - 하수도 : 47개소 - 수도계량기 : 45개소 - 빗물받이 : 40개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부.

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.