함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	업무협조 요청

1. 2015년도 소방용수시설 신설 및 보수의뢰와 관련입니다.

2. 우리 본부지시에 의거 소방시설 업무가 시설물담당(1인)에서 지역별 업무담당(6인)으로 변경되었음을 알려드리며, 2015년도 보수 및 신설요청 사항중 아래와 같은 사항이 있어 협조(업무담당자간 협의)요청 합니다.

연번	설치위치(형식)	고장내용	사용가부	협조요청 내용	업무담당
1	불광동 240-13(지하)	제수변 스핀들 고장	사용가	전폭포장 구간으로 2016년 보수	강병국 (3146-3698)
2	불광동 285-29(지하)	스핀돌 헛돔 및 토사유입	사용가	위치변경 공사가능
3	불광동 242-74(지하)	제수변 스핀들 파손	사용가	전폭포장 구간으로 2016년 보수
4	역촌동 23-50(지하)	배관파손 및 뚜껑파손	사용가	전폭포장 구간으로 2016년 보수
5	역촌동 10-52(지하)	몸통 스핀돌 헛돔	사용가	전폭포장 구간으로 2016년 보수
6	역촌동 19-53(지하)	제수밸브 스핀돌 헛돔	사용가	전폭포장 구간으로 2016년 보수
7	불광동 301-58(지하)	전실 배수불량	사용가	이상없음으로 합동 조사 요청
8	불광동 76-2(지하)	관구 및 제수밸브 기울림 불량	사용가	이상없음으로 합동 조사 요청
9	구산동 202-1(지상)	제수밸브와 관구사이 누수	사용불가	7.2일 검수요청(확인)	김찬모 (3146-3700)
10	구산동 177-16(지하)	몸통스핀들 잠금 불량	사용가	이상없음으로 합동 조사 요청
11	구산동 167-1(지하)	제수밸브 누수	사용가	이상없음으로 합동 조사 요청
12	구산동 15-1(지하)	제수밸브 스핀들 고장	사용가	이상없음으로 합동 조사 요청
13	갈현동 394-27(지하)	제수변 스핀들 누수	사용가	걷고싶은거리조성으로 굴착불가	김기문 (3146-3697)
14	신사동 29-2(지하)	철개 및 보호틀 고장	사용가	건수유입으로 배수 불가
15	갈현동 433-1(지상)	보행지장 소방요수시설	사용가	보행지장 없음
16	신설 소방용수 수량 변경 요청 : 녹번 4개, 수색 6개 ⇒ 녹번 5개, 수색 5개				이준호 (3146-3701)

.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이준호		시설관리팀장	이선재		시설관리과장	10/16 박길영
협조자	주무관	김성용		주무관	김기문		주무관	임정환
주무관	신동철		주무관	강병국		주무관	김찬모
시행	시설관리과-30474	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3701	/전송	3146-3689	/	ljh1989@seoul.go.kr	/	비공개