문서번호	후암119안전센터-4986
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	119안전센터장			결재
배상진	천용남	10/19 이동석
협 조

위험예지훈련 리포트(10.17./당번/1팀)

시트번호	승강장에 반쯤 걸려 있는 승강기에서 인명구조 작업을 하고 있다.	장소	사무실
78

119안전센터명	팀장	서 기	대 원
후암 119안전센터	소방위 천용남	소방사 배상진	소방교 김철웅 소방사 정명준 소방장 김환철 소방장 이용희 소방교 장세운 소방교 박승균 소방사 박선식

(1) 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) (2) 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서(~해서 ~게 된다)
1	◎	승강기 문을 강제 개방하려다 빈 승강로에 추락한다.
2		문을 강제 개방하려다 손가락을 다친다.
3	○	전원이 차단되지 않아 승강기 오작동으로 장비등이 끼여 2차사고가 발생 할 수 있다.
4
5

(3) 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			(4) 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	승강기 문을 강제 개방하려다 빈 승강로에 추락한다.	화재등 긴급상황시만 강제개방하고 항상 자기확보와 구조헬맷을 착용한다.	※	안전장구 착용! 좋아!
2	문을 강제 개방하려다 손가락을 다친다.	강제개방시 버팀목을 이용하여 손가락이 끼는 것을 방지한다.	※	버팀목 사용! 좋아!
3	전원이 차단되지 않아 승강기 오작동으로 장비등이 끼여 2차사고가 발생 할 수 있다.	구조작업전 전원을 차단하여 승강기 오작동을 방지한다.	※	전원 차단! 좋아!

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

후암119안전센터 1팀 당번(2015.10.17.)