문서번호	조경지원과-6405
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경지원과장	동부공원녹지사업소장
임은희		김제중	10/19 이춘희
협 조
	주무관			代임은희
	주무관			박인성
	주무관			엄정화

천호공원 철쭉 식재지 보완계획

2015. 10.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

천호공원 철쭉 식재지 보완계획

천호공원 내 철쭉류 수목 군락지로 형성된 음악분수 및 야외무대주변 녹지대에 여러 가지 색상의 철쭉류가 혼재되어 미관이 저해하고 수목 생육환경이 불량하다는 의견이 있어 아래와 같이 보완하여 수목생육환경을 개선코자 함.

Ⅰ		천호공원 현황

❍ 위   치 : 서울특별시 강동구 올림픽로 702

❍ 면   적 : 26,696㎡

❍ 이용인원 : 연 100만명(일평균 2,700명)

❍ 개원일시 : 1998. 6. 20

❍ 시설현황

- 시설물 : 야외광장(배드민턴장) 1,300㎡, 연못 888㎡, 족구장 420㎡, 농구장 700㎡, 야외무대 213㎡, 도서관 473㎡, 의자 및 탁자, 음수대 등 편의시설, 관리사무소, 공원등 62본

- 수  목 : 72종 11,876주(교목 25종 1,213본, 관목 17종 10,663본)

❍ 관리인력 : 총 19명 (직원3명, 실무관, 기간제 및 사회복무요원 16명)

Ⅱ		철쭉식재지문제점

❍ 철쭉 식재지에 여러 가지 색상의 꽃이 혼재되어 개화 시 미관을 저해하고 있다는 민원이 있어 꽃색상별로 구분 식재 필요

❍ 철쭉류의 생육이 불량(황화현상 등) 하여 토양 생육환경 개선 필요

Ⅲ		토양분석 결과

❍ 분석기간 : ‘15. 9. 14 ~ 10. 02

❍ 분석기관 : 서울특별시농업기술센터

❍ 의뢰방법 : 철쭉 단지내 4개소 토양시료채취

❍ 분석결과

- 토양 : 점토함량이 많은 토양으로 물과 공기가 잘 유통하지 않기 때문에 뿌리도 잘 뻗지 않음. 사질토양의 객토 , 깊이갈이 등 토양관리가 필요함.

- 처방 : PH가 높은 토양으로 암모니아가스가 발생하여 작물에 피해를 줄 수 있음. 퇴비와 인산함량이 높은 비료사용, 양이온함량은 높으나 유기물 함량은 낮음(사과5-9년생 기준)

Ⅳ		보완 계획

1. 토양 개선 계획

❍ 일부 구간 굴착 후 자갈포설 및 사질토양 객토시행

❍ 토양 내로 통기 및 빗물유입 향상을 위한 수목유공관 설치

❍ 토양 개량 복합비료 시비

- 서울특별시농업기술센터 비료 처방서는 기관 특성상 과수작물(사과)를 기준으로 처방하여 철쭉에 다소 적합하지 않을 수 있으므로 조경수관련 토양분석(무료) 및 시비처방이 가능한 민간 비료회사(경기화학)에 의뢰

2. 철쭉류 식재 계획

❍ 기  간 : 2015. 10. 10 ~ 11. 10

❍ 식재면적 및 식재수량 : 총1,135㎡ 자산홍 등 2종 4,500주

위치	면적	식재수량(주)
계	1,135㎡	총4,500주
음악분수주변 녹지	735㎡	3,000주(자산홍2000, 영산홍1000)
야외무대주변 녹지	400㎡	1,500주(자산홍1000,영산홍500)

❍ 식재방법 : 양묘장 수목 및 자체인력을 활용하여 색상별로 구분식재

- 인력현황 : 총 14명 (직원3, 공무직7, 기간제직원4명)

Ⅴ		추진현황 및 향후계획

❍ ‘15. 09. 14            토양 분석 의뢰 (서울특별시농업기술센터)

❍ ‘15. 10. 02            토양 분석 결과 회신

❍ ‘15. 10. 13 ~ 10. 16   민간 업체 토양분석 및 시비처방 의뢰

❍ ‘15. 10. 16 ~ 10. 20   양묘장 수목 운반 및 자재(유공관, 비교)구입

❍ ‘15. 10. 21 ~ 11. 10   수목 식재 및 정리, 유공관 설치, 복합비료 시비 등

붙임.  1. 천호공원 내 철쭉 보식 및 식재장소 사진 1부.

2. 토양분석 결과 회신공문  1부.   끝.