문서번호	도로보수과-4625
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	10/22 국중진
협조
	주무관		이기영

도로굴착신청 현장조사서-기타3

2015. 10

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 서대문구 충정로3가139 9-14
	성 명	도시기반시설본부(노태학) 02-3708-8764
굴착 위치		동대문구 용두동 왕산로 86 ~ 용두동 왕산로 81
굴착 목적		용두3 및 신이문 빗물펌프장 신,증설공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	2.0	180.0	360.0	배수관공사 규격(D=900mm, H=3.5m)) 원인자복구
	아스팔트	2.0	180.0	360.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 왕산로(두산베어스타워앞 ∼ 제기동역6번앞)
조사자 의견	버스차로 2014년 11월포장구간임으로 굴착통제구간임. 2. 용두빗물펌프장 유입관거로 인한 상수도관 이설공사로 버스차로 굴착예정임. 3. 굴착깊이가 3.5m정도임으로 충분한 다짐작업이 필요. 4. 11월까지 관로완료 및 12월초에 표층포장완료에정으로 아스콘 품질관리대책 마련토록 조치

2015. 10. 19

보 고 자  실무관 정 원 근