문서번호	기전과-13290
결재일자	2015.10.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		10/22 박재경
협 조

교통신호기 시설물 점검 보고

[현대프라자(연동)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 점검 보고

[현대프라자(연동)]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 노후시설물 개선요청 민원이 접수되어 현장점검하고 조치계획을 보고합니다.

점 검 개 요

❍ 점검일자 : 2015. 10. 22.(목)

❍ 위    치 : 양천구 신정동 [현대프라자(연동)]

❍ 민 원 인 : *************************

❍ 민원내용

- 신호등 지주가 노후(부식)되어 정비를 요청함.

⦁ 위의 교차로내 신호등 지주가 부식이 심하여 정비를 요청함.

❍ 현장사진

현장사진 1	현장사진 2

조 치 계 획

❍ 노후된 신호등 지주(흑관) 교체보수 추진

- 현대프라자(연동) 교차로(단일로)의 경우, 총 4본의 신호등 지주가 있으며,

4본 모두 노후된 흑관으로 부식이 상당히 진행된 상태이며,

- 노후된 신호등 지주(흑관, 4본)은 시설물 안전사고 예방을 위하여 디자인

지주로 교체보수 하고자 하며,

❍ 노후된 가공지주(흑관 1본) 교체 및 추가 설치, 노후 케이블 교체 추진

- 현재의 교차로는 연동 교차로로 본교차로와 약 160m정도 이격되어 있으나

이격구간내 가공지주가 1본(흑관)밖에 없으며, 신호케이블이 조가선도 없이

불안전하게 가공배선되어 있고, 신호케이블 또한 노후되어 안전사고 예방을

위하여 노후된 가공지주(1본) 교체 및 추가설치, 신호케이블 재배선 등

일체정비 하고자 하며, 교통신호기 유지보수 연간단가업체에 작업지시하여

신속히 작업추진하고자 합니다.

행 정 사 항

❍ 설계업체 및 감리업체, 유지보수 연간단가업체에 설계 및 작업지시.

붙임 : 1. 위치도 및 시설물 현황도 1부.

2. 민원내용 1부.  끝.