문서번호	시설관리과-31506
결재일자	2015.10.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정광민		채재일	10/23 나태산
협 조
	주무관			이생기
	주무관			김환
	주무관			代김환

보온재 정비 보고

(종로구 지역)

2015. 10

중부수도사업소

(시설관리과)

보 고 서

‘15년 동파취약 보호통 보온재 정비 중간점검 실시(급수운영과-21941)호’와 관련

하여 종로구 관내 파손된 보온재에 대하여 정비하고자 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 22

복 명 자 : 지방시설서기보 정 광 민

1. 관련근거 : 15년 동파취약 보호통 보온재 정비 중간점검 실시(급수운영과-21941)호

2. 위    치 : ***********************

3. 보고내용

가. 수도계량기 보호통 전수조사 결과 보온재가 파손, 망실 되거나 몸체의 변형으로

보온재(스티로폼)의 교체가 불가한 보호통에 대하여 PE재질의 보온재로

정비가 필요한 실정임.

(단위:개)

구분	계	창신동 등 10개동	평창동 등 8개동	비고
계	106	56	50
25mm	79	47	32
30mm	27	9	18

4. 조치의견

가. 수도계량기 동파를 최소화하고자 기존 파손, 망실된 보온재에 대하여 PE보온재로

정비하고자 하며

나. 동 공사를 『2015년 창신동 등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』및 『2015년   평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』계약업체에 작업지시하고자 합니다.

붙    임 : 2015년 종로구 관내 보온재 정비대상 1부.  끝.