	강동소방서
수신	도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	하남선 1-1공구 관련 소화전 추가이설 건에 대한 회신

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시철도토목부-13198(2015.10.19.)호「소화전 추가 이설 협조 요청(하남선1-1공구)」 및 재난관리과-4955(2015.7.20.)호「하남선(5호선 연장)1-1공구 건설공사 소화전 이설 건에 대한 회신」와 관련입니다.

3. 우리 서 관내 하남선 1-1공구 건설공사 구간에 설치된 지상식 소화전 2개소(고덕 및 길동 관할) 추가 이설 건 및 이설예정지 기 통보 대상 1개소 변경 사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 추가 이설요청(2개소)

연번	용수번호 (조사번호)	형식	주 소	설치일자	관할	비고
1	2934호(166)	지상식	강동구 고덕로397 (고덕동 210-1) 고덕주차장 정문에서 강일동 방향으로 100m 지점(상일동역 교차로)	07.12.27	고덕	지하식으로형식 변경
2	5017호(4)		강동구 고덕로 397 (고덕동 210-1) 보성사우나 건물에서 강일동 방향으로 110m 지점 (상일동역 교차로 모퉁이)	11.12.23	길동

나. 이설대상 예정지 변경(기 통보 2개소중 1개소)

연번	용수번호(조사번호)	형식	변경 전 이설 예정지	변경 후 이설 예정지	변경 사유	관할	비고
1	2801호 (133)	지상식	강동구 명일동 351-21 (천중로 51길 95)	고덕로62길-126(명일동41) 삼환아파트 삼환상가 앞	신설 중복 설치	고덕	지상식 으로 설치
2	2834호 (168)	지상식	강동구 명일동 248-1 (강동구 동남로67길 48)	변경사항 없음	·	고덕	지하식으로 형식변경

다. 조치(예정)사항 : 현 위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 위치로 이설하도록 ‘조건부 허가’ 회신 / 이설공사 완료시까지 소화전 4개소 임시 폐전

라. 조건부 허가사항

1) 현 위치의 소화전을 우리 서에서 지정한 이설 예정지 3개소는

○ 지하식  소화전으로 형식변경하여 이설(이설 예정지가 이면도로로 지상식으로 설치할 경우 차량 통행 및 보행에 지장)

○ 그 외 대상(명일동 41번지) 1개소는 지상식 소화전으로 이설 요망(가로수나 가로등에 바로 인접 설치하여 보행지장 및 민원 방지)

2) 타 시설물 등의 간섭이 있을 경우 지정위치에서 반경 5m 이내에 위치 변경하여 설치 가능

3) 이설공사에 따른 모든 비용은 원인행위자(도시기반시설본부)가 부담

○ 담당자 : 도시철도토목부 ********************

4) 공사진행시 관련 기관(강동수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법

제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료 즉시 회신하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받도록 함

5) 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 강동수도사업소 등과 협의하여 처리

붙임  1. 공사구간 내 소화전 이설예정지 1부.

2. 이설예정지 4개소 위치도 및 사진 4부.

3. 지장물(지상식소화전) 조서(참고) 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 10/23 박만영
협조자
시행	재난관리과-7259	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개