서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-8475(2015.9.22.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

나. 방이119안전센터-5428(2015.09.30.)호 『2015. 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 보고』

다. 소방행정과-17175(2015.10.23.)호 『소방공무원 인사발령 통지(지방소방위 이하)』

2. 위와 관련하여 인사발령에 따라 방이119안전센터 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)을 다음과 같이 변경 실시하고자 합니다.

가. 기간 : 2015. 10. 27. ~ 10. 30.

나. 대상 : 668개소〔소화전654, 저수조1, 급수탑1, 비상소화장치9, 비상소방용수3〕

다. 방법

	화(9시∼13시)	수(9시∼13시)	목(14시∼18시)	금(14시∼18시)
용수조사자	주간근무팀 출장	주간근무팀 출장	주간근무팀 출장	주간근무팀 출장
출동대기자	전일야간근무팀 초과근무	전일야간근무팀 초과근무	금일야간근무팀 초과근무	금일야간근무팀 초과근무

라. 감독 : 센터장 및 각 팀장

마. 인원 : 전직원

바. 점검사항

〇 소방용수시설 및 취약지리

- 소화전, 저수조, 급수탑 조사부에 의한 점검

- 출수 후 누수되는 사례가 없도록 스핀들 잠금 철저

- 수도사업소에서 설치 및 관리하는 ‘다용도 제수변’은 점검 금지

- 소방용수시설 인근지역 취약지리조사 병행실시

- 소방용수시설 5M이내 주차구획선 및 주차구획선 내 소환전 설치여부 파악 병행 실시

- 노후소화전(30년 이상) 점검 병행 실시

- 비상소방용수(3개소)에 대한 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출(붙임2, 5번시트)

- 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

3. 행정사항

가. 붙임4~6 서식에 의거 2015.11.2.한 재난관리과 결과보고

나. 비상소방용수시설은 변동사항이 있을 경우 별도송부된 관리카드를 적색으로 수정하여 보고

다. 각 조별 관리카드 및 지도 정비 병행실시(소방행정정보시스템 정보 현행화)

붙임 1. 10월중 소방용수조사 일정 및 담당자 1부.

2. 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

3. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 서식(00센터) 1부.

4. 비상소화장치현황 1부.

5. 주차구획선 내 소화전현항 1부.

6. 2015년 상반기 주차구획선 내 소화전 등 구청통보현황(참고용) 1부.

7. 고장용수 보수대상(20150908) 1부.

8. 다용도 제수변 현황 1부.

9. 수리표찰발견보고(서식) 1부.  끝.

담당자	이종훈		2팀장	박덕기		센터장	10/26 이진학
협조자
시행	방이119안전센터-6032	(		)	접수		(		)
우	05646	서울특별시 송파구 강동대로 286 방이119안전센터	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-401-7119	/전송	02-3402-1190	/	ljh1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)