문서번호	원수관리과-2710
결재일자	2015.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	10/27 박기석
협조

한강변 취수장 시설물 환경개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

한강변 취수장 시설물 환경개선 계획

◦ 시환경수자원의원회 취수장 방문(‘15.9.15) 현장 설명과 관련임

◦ 의원들의 현장 방문시 취수장 옹벽 및 콘크리트 벽면 구조물에

대해 미관을 고려한 환경개선 디자인 요청이 있어 이에 대한

개선계획을 보고함.

⏿ 현 황

◦ 벽면녹화 기 완료구간

- 취수장 서측옹벽(L=65m)아래 바닥은 흙으로 조성되어 있어2013년도에 담쟁이 넝쿨을 식재하여 녹화사업 완료

강북펌프동 옹벽 녹화전	옹벽 담쟁이넝쿨 식재후

◦ 벽면녹화 대상구간

- 옹벽 및 벽면하단이 콘크리트 구조물로 형성되어 있어 미식재 되어 있음

구의펌프동 옹벽(미식재)	강북펌프동 옹벽(미식재)

⏿ 시의원 요구 사항

◦ 취수장 벽면이 시민들이 즐겨찾는 산책로 및 자전거 도로와 인접해 있으므로 미관을 고려한 환경개선 디자인을 강구해 볼 것을 요청함

⏿ 해결 방안

◦ 콘크리트바닥에 대형 화분을 설치하여 넝쿨식물을 식재

◦ 또는 옹벽 상단화단에 하수형 넝쿨식물 식재

- 하수형이란？ 위에서부터 아래로 늘어져서 생육하는 형태의 식물로 식물의 수종은 제한적으로 송악류가 대표적임(헤데라발틱, 소른데일)

〈하수형넝쿨 벽면녹화 식재사례〉

⏿ 벽면녹화 시행시기 : 2016.4~5월

⏿ 기대효과

◦ 취수장 옹벽 및 콘크리트 벽면 구조물에 넝쿨식물을 식재하여 이미지 및 환경개선  끝.