문서번호	급수설비과-8009
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
권오정		김기상	10/29 이규상
협조

노후 옥내급수관 담당 주무관 회의 결과 보고

2015. 10.

급수부(급수설비과)

노후 옥내급수관 담당 주무관 회의 결과 보고

노후 옥내 급수관 교체(갱생) 중점 추진을 위한 사업소담당 주무관 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일    시  : 2015.10.28(수)

○ 장    소  : 급수부 회의실

○ 참석현황

- 상수도본부 : 급수설비과장

- 사  업  소 : 중부 선우요섭, 동부 이종린, 북부 장용수, 강서 이일재, 남부 이덕진, 강남 박문창, 강동 김철영

Ⅱ		회의 안건

○ ’16년 옥내급수관 교체(갱생) 사업 목표달성을 위한 대책

○ 노후 옥내급수관 교체 전․후 효과분석

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생)공사 사후관리 및 교체 신청 이후 미시행(취소) 가구 관리

○ ’15년 사업소별 예산조정

○ 컨설팅용 내시경 장비 관리 철저

○ 노후 옥내급수관 교체 우수사업소 선정 방법

Ⅲ		회의 결과

□ 지시사항

○ 노후 옥내급수관 교체공사 후 설문조사 보고 철저

○ 교체 전후 수질검사 보고 철저

- 교체전 : 탁도, 잔류염소

- 교체후 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

※ 교체공사 후 직접 음용할 수 있도록 유도

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생)공사 시행 후 사후관리

- 공사 후 점검 철저

․ 교체 및 갱생공사 후 반드시 현장확인

- 갱생 시공업체 관리 감독 강화

․ 부실 시공을 한 업체에 대해서는 한국상하수도협회에서 우수등록업체 취소 등을 통해 지원사업에 참여할 수 없도록 조치

․ 지원공사비 지급전에 확인절차 강화 : 곡관 및 주요부위에 대한 기록사진을 촬영하여 시공전과 시공후의 사진이 선명하게 식별될 수 있도록 작성하여 수요가 직접 확인 할 수 있도록 조치

○ 노후 옥내급수관 교체(갱생)공사 신청 후 미시행가구 분석 철저

- 공사비 부족, 재개발 등 미시행 가구에 대한 사유를 분석하여 기록 및 사후 관리

○ 내시경 장비를 점검하여 고장난 장비 수리비용 예산 요청

○ 노후 옥내급수관 교체 지원안내 홍보를 자치구 소식지에 매월 게재 확인 철저

- 해당 자치구에 일정한 광고비용을 지불하여 매월 게재할수 있도록 조치

○ 전수조사 가구에 대해 우편발송 할 수 있도록 사전 준비 철저

○ 사업소별 예산부족이 예상되고 있으니 집행에 철저

(10.28 기준, 단위 : 백만원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
사업소별 예산	16,892	889	1,700	2,368	3,025	2,432	2,159	2,159	2,160
배정예산	16,188	959	2,350	2,268	2,433	2,247	2,409	2,011	1,511

- 민원발생 등 부득이 예산 부족 사업소는 배정 요청

- 예산 부족에 따른 ’15년 사업소별 목표 조정 필요

□ 사업소 건의사항

○ 내년도 사업목표가 대폭 증가됨에 따라 인력보강 요청

- 토목직 1명, 홍보전담직원(행정직) 1명 인력보강 필요

※ 필요시 행정지원과의 옥내급수관 교체 전담 홍보

○ 차량 1대(예산 반영) 추가 필요

○ 공용급수관 공사시 1개 업체에서 여러개의 공사를 수주하여 공사 지연이 예상되므로 대책 강구

첨부 : 사업소 참석자 현황 1부.  끝.