승강기 정비결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
안재순		10/29 김안철
협 조

	우리센터 승강기에 대한 예방정비 실시결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

승강기 정비결과 보고

내용

○ 승강기 현황

형 식	정 원	적재량	정격속도	설치년도
로프식 VVVF	38인승	2,500kg	60m/min	2003년

○ 정비경위

- 노후하여 고장발생 우려가 있는 릴레이(AC-220V LY-2) 외 5종 예방정비 시행

- 승강기 내부 조명등 점멸에 따른 교체

○ 정비내역

품명 및 규격	수량	정비구분	비 고
릴레이(AC-220V LY-2)	11개	교체
릴레이(DC-24V LY-2)	7개	〃
릴레이(DC-110V LY-2)	1개	〃
릴레이(AC-220V LY-4)	3개	〃
제어반 냉각팬	1개	〃
오일러	1개	〃
실내등(LED타입 일자등)	4개	〃

○ 정비비용

- 정비내역이 유지보수용역의 과업범위 초과에 해당하여 정비에 소요된 부품대금 286,990원에 대하여 신용카드 결제함(인건비는 용역에 포함)

붙임 : 정비사진 1부