문서번호	시설관리과-18031
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
정희철	김충완	10/29 이계환
협 조

가압장 크레인·호이스트 안전검사 실시계획

2015.10

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

가압장 크레인·호이스트 안전검사 실시계획

우리사업소 가압장에 설치 운영되고 있는 크레인·호이스트 시설에 대한 안전검사를 실시하여 안전사고 방지 등 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

❑ 시설현황

❍ 설치현황 :  총5대(크레인 1대, 호이스트 4대)

순번	장비명	규격	수량 (대)	설치장소	비 고
1	크레인	5.0톤	1	미아가압장
2	호이스트	3.0톤	1	수유가압장
3	호이스트	3.0톤	1	상계가압장
4	호이스트	2.0톤	1	번동가압장
5	호이스트	2.0톤	1	우이가압장

※ 크 레 인 :  좌·우 레일에 의해 상·하·좌·우·전·후 이동가능

호이스트 :  1개의 레일에 의해 상·하 및 전·후 이동가동

❍ 용   도 : 모터펌프 등 기전시설 교체·수리보수 시 활용

❑ 향후 계획

❍ 크레인·호이스트 시설은 「산업안전보건법 제36조」에 의거  안전검사 대상 시설로서,

❍ 안전검사 대행기관인 한국안전기술협회에 검사 의뢰

❍ 검사일자 : 2015.11.5.(목)

❑ 검사 수수료 : 333,000원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 세부 수수료 내역 1부.  끝.