수질자동측정기 일보

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	장인환	01/10 유철민

	수질자동감시시스템 운영현황을 다음과 같이 보고합니다.
2014 . 01. 10.
보 고 자 : 주무관 김완기

□ 운영기간 : 2014. 01. 09(목)

□ 수질자동감시스템 현황

측정지점	수질자동측정기		통신상태			비고
	09:00	17:00		09:00	17:00
노량진(유입)	정상	정상		정상	정상
노량진(유출)	정상	정상		정상	정상
상도(유입)	정상	정상		정상	정상
상도(유출)	정상	정상		정상	정상
봉현	정상	정상		정상	정상
대방	정상	정상		정상	정상
신대방2동	정상	정상		정상	정상
사업소	정상	정상		정상	정상
신대방1동	정상	정상		정상	정상
영등포공원	정상	정상		정상	정상
경남APT	정상	정상		정상	정상
상도3	정상	정상		정상	정상
낙성대	정상	정상		정상	정상
봉천6-2	정상	정상		정상	정상
까치고개	정상	정상		정상	정상
봉천11	정상	정상		정상	정상
장군봉	정상	정상		정상	정상
신림6	정상	정상		정상	정상
신림2-1	정상	정상		정상	정상
독산	정상	정상		정상	정상
남현	정상	정상		정상	정상
사당4	정상	정상		정상	정상
사당5주민센터	정상	정상		정상	정상
사당3	정상	정상		정상	정상	PLC 모뎀 이상
금천(유입)	정상	정상		정상	정상
금천(유출)	정상	정상		정상	정상
선우	정상	정상		정상	정상
법원	정상	정상		정상	정상
독산119	정상	정상		정상	정상
시흥119	정상	정상		정상	정상
신림2	정상	정상		정상	정상
신림9	정상	정상		정상	정상
봉천11(小)	정상	정상		정상	정상
샘말공원	정상	정상		정상	정상
백산초등학교	정상	정상		정상	정상
청룡초등학교	정상	정상		정상	정상

○ 전체 33지점 36개소.

□ 수질자동측정기 점검결과

점검일	점검지점	점검내용	점검결과
2014.01.09	사당3배수지	수질자동측정기 감시화면에서 5항목 모두 측정값 ‘0’로 표시	PLC 모뎀 이상 발견 모뎀 교체(KT직원점검)

붙임 : 수질자동감시시스템 일보 1부.

수질자동측정기 관리대장 1부.  끝.