문서번호	마곡조성과-2347
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	개발계획팀장	마곡조성과장		마곡사업추진단장
이기명	임대운	한민희		03/16 박희수
협 조
	공원조성운영팀장		나옥임

「마곡중앙공원 조성관련」식재를 위한    배수계획 등 자문개최 결과보고

2015. 3.

마곡사업추진단

마곡조성과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

「마곡 중앙공원 조성관련」 식재를 위한

배수계획 등 자문개최 결과보고

Ⅰ	자문개요

□  일    시: 2015. 3. 11(수) 15:00 ~ 16:30

□  장    소: 서소문별관 1동 12층 (마곡사업추진단 회의실)

□  자문위원

○ 전문가: ***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 서울시: 마곡조성과장, 공원조성운영팀장

○ SH공사: 마곡사업처장(택지계획팀장)

□  안   건

○ 마곡지구 중앙공원 조성에 따른 수목식재 관련 배수계획 등 자문

- 식재관련 배수계획, 식재토양계획(성토, 치환 등)

Ⅱ	자문의견

□ 자문위원 주요의견: 따로붙임

○ 식재 배수계획

- 심토층배수는 성토 단면을 고려하여 2.0m이상 성토지반의 경우 필요성            재검토(지하수위 형성고려)

- 유공관 드레인벨트의 적정성 검토(장기적으로 자연배수 유도)

- 공원녹지내 표면배수 방법에 대한 제시 필요→침투형, 배제형에 따라            배수관로계획이 달라짐, 디자인 기법 도입으로 경관과 기능의 효율성 제고

→물을 머금는 땅을 계획, 꼭 배수를 해야 할 지역에 집중적으로 배수              계획, 호수주변은 지반 특성에 맞는 식생을 도입

- 전반적인 배수계획은 전체 GL과 마운딩지역 계획고 및 면적을 감안하여            사용재료, 설치간격, 우수관로와의 연결계획 수립

- 성토로 인한 중력수 침출, 모세관 단절, 답압 등으로 건조기, 가뭄기             대비하여 관수계획 수립, 배수층 2m 간격은 너무 과하니 10~15m 간격            으로 조정

○ 식재 토양계획

- 현황조사는 되었으나 성토재로 사용할 토양조사 혹은 기준제시 필요             (토양물리성 중요)

- 외부 흙 반입시 반드시 사전 토양분석을 통하여 수목에 부적합한 토양            반입되지 않토록

- 양질의 토사 확보 곤란시 블렌딩(Blending)해서 사용하는 방법도 검토 필요

- 성토시 답압에 의한 물리성이 악화되어 강수, 또는 관수시 물이 침투            하기 어려워 수분부족 현상이 나타나는 경우가 많고 오히려 배수불량에            의한 피해 등이 나타나므로 어떤 방법으로 성토할 지 답압방지 대책 마련

- 수목생육은 식재지 지표면에서 근권층(30~50cm) 깊이의 토양이 가장            밀접한 영향을 주므로 토양개량에 중점

Ⅲ	조치계획

○ 자문의견을 SH공사에 통보하여 중앙공원 조성계획에 검토반영

○ 전문가 자문수당은 SH공사에서 지급

붙임  1. 자문내용 1부.

2. 자문의견서 8부.

3. 자문위원 참석 서명부 1부. 끝.