문서번호	시설관리과-982
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
박영택	손병희	01/10 나태산
협 조	주무관		최명익
	주무관		이유찬

유량계 정비요청 민원사항 검토 보고

2014. 01.

중부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

유량계 정비요청 민원사항 검토 보고

우리사업소 상수도시설물인 유량계에 대한 정비요청 민원사항에 대한 검토의견을 아래와 같이 보고 함.

Ⅰ

민원사항

○ 관련대호 : 주민 건의사항 검토 협조 요청

〔종로구청 감사담당관-12904(2013.12.31.)호〕

○ 민원내용 : 이면도로에서 간선도로로 진입 시 각 기관에서 설치한

분전함, 유량계, 공중전화 부스 등이 돌출되어 운전자

시야를 가려 사고의 위험이 있으니 정비 요청

- 민원대상 : 유량계 전송반(CB-02, CB-15)

Ⅱ

운용현황

○ 민원대상 유량계 현황

구분	유량계명	위 치	관경	유량계		전송반		사용여부
				종류	설치일	종류	설치일
구역	CB-02	통일로 196-6 (교북동 35-5)	1,100	초음파	‘04.06	PLC	‘04.06	가동정지
구역	CB-15	사직로 5 (행촌동 209-35)	500	초음파	‘10.02	PLC	‘09.03	운휴

○ 가동정지 및 운휴 사유

유량계명	가동정지 및 운휴사유	비 고
CB-02	2006.10.18. 수계변경으로 유량 미계측됨에 따라 가동정지
CB-15	2010.12월 보광(배)가압장 의주로 개통에 따라 중블록 CBM-12를 설치함으로써 CB-15는 운휴 조치 함

Ⅲ

검토의견

유량계명	검 토 의 견	비 고
CB-02	- 가동정지(전기공급 중지 및 유량감시 전용회선 해지)된 상태이며, - 설치된지 장기간 경과로 유량계전송반 설비시설이 전반적으로 노후되어 기능 발휘가 불가하며, - 폐쇄예정이였던 유량계 이므로 폐쇄 조치
CB-15	- 향후 수계변경 등에 대비 유량계 존치가 필요하며, - 유량계전송반의 정비(이전)는 동일장소에 위치한 한전 패드변압기 정비계획에 따라 검토하도록 함 ※전원공급을 패드변압기에서 받고 있음

Ⅳ

행정사항

○ 민원사항에 대한 검토의견을 회신(종로구청 감사담당관)

따로붙임 : 현장사진(CB-02, CB-15 유량계 전송반) 1부. 끝.