	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지하식소화전(2570호) 고장발생 보고(노량진)

1. 노량진119안전센터-4825(2015. 10. 12.) “2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 수정 계획”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여, 우리 119안전센터에서 관리 운영중인 지하식소화전에 고장 사항이 발견되어 다음과 같이 보고 합니다.

다  음 -

용수 번호	설치위치	고장내역(원인)	발견 일시	사용가부	조사자
지하식 소화전 (2570호)	동작구 장승배기로 125	① 소화전 몸통 스핀들 탈락 ② 소화전 제수변이 기울어져 개폐 불가	- 2015. 10. 23(금) 16:40분 경 - 일제수리시 발견	사용불가	소방교 이재훈 등 3명

붙임  지하식소화전(2570호) 고장발생 보고(노량진) 1부.  끝.

	노량진119안전센터장
담당자	이재훈		1팀장	김상균		센터장	11/02 이종태
협조자
시행	노량진119안전센터-5224	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로187 노량진119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	*********878@seoul.go.kr	/	대시민공개