문서번호	잠실안내센터-1090
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		잠실안내센터장
강흥진		11/02 남인현
협 조	주무관		홍장희
	주무관		심보현

2015~2016년 잠실한강공원 제설 대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
시설관리과-3082 (2014.11.07)

2015~2016년 잠실한강공원 제설대책

겨울철 강설량에 따라 신속히 효율적인 제설장비와 작업인원을 사전에 점검하여 이용하는 시민에게 안전하고 쾌적한 공원을 만들어 제공하고자 함.

Ⅰ

일 반 현 황

□ 제설대책기간 : 2015. 11. 15 ~ 2016. 3. 15(4개월)

□ 관할구역 : 성내천 ~ 영동대교

○ 면적 : 539,071㎡(162,139평) - 서래섬 미포함

○ 길이 : 7.2㎞

○ 관할구청 : 송파구청, 강남구청(2개 구청)

○ 관할경찰서 : 송파, 강남경찰서(2개 경찰서)

□ 인력현황

구분	계	직원	청경	공익요원	환경원	녹지공무직	기타
현원	30	4	13	1		3	9(기간제)
작업가능	30	4	13	1		3	9(기간제)

Ⅱ

재설장비 보유현황 및 제설 구간

□ 제설장비, 도구, 자재, 함 등 보유 현황

○ 제설 장비 및 도구, 자재

제설 장비			제설 도구 및 자재					비 고
경운기	소형 제설기	손수레	넉가래	각삽	빗자루	소금	제설재 (액상)
2대	1대	3대	50개	40	45개	150포	0

○ 제설함 및 내용물

구분	설치개소	내 용 물			비 고
		소금	모래주머니	소금대체품
제설함	13	65포 (13개소x5포/개소)	39포 (13개소x4포/개소)

□ 제설구간 및 개소

○ 세부 제설 구간 및 개소

연번	제설 구간	구분(위치)	규모(m)	수량	비고
1	자전거도로 및 산책로	성내천입구~영동대교	6 x 12,800	1
2	진출.입로	잠실대교(경사로/보도-상류)	6 x 36	10
3	〃	잠실대교(경사로/보도-하류)	6 x 36
4	〃	신천나들목	10 x 13
5	〃	잠실철교 진입로	3 x 318
6	〃	잠실나루나들목(경사로)	4 x 96
7	〃	잠실나루나들목(계단)	4 x 18
8	〃	잠실나들목(경사로)	3.7 x 96
9	〃	잠실나들목(계단)	4 x 18
10	〃	청담나들목(경사로)	1.6 x 118
11	〃	청담나들목(계단)	2 x 18
12	계단	잠실철교(2개소)	1,5 x 29	3
13	〃	영동대교	1,5 x 125
14	경사로	영동대교	1 x 20	2
15	〃	잠실대교	3 x 152
16	한강교량E/V	잠실대교 남단		1

○ 제설함 배치 장소 및 수량

연번	구간	장소(위치)	수량	비고
1	진출,입로	잠실철교 공원 진입 계단 앞	1
2	“	잠실나루나들목	1
3	“	잠실대교 차량 진입로	1
4	생태교실 자전거도로	생태교실 앞	1
5	도선장 경사지	잠실대교 밑 도선장 입구	1
6	진출,입로	잠실대교 차량 진출로	1
7	“	잠실나들목	1
8	“	설촌나들목	1
9	“	제4주차장 입구	1
10	산책로 경사지	탄천 산책로 입구	1
11	탄천교 경사지	탄천교 입구	1
12	진출,입로	청담나들목 입구	1
13	“	영동대교 공원 진입로	1
계		13개소

※ 2015. 11. 15. 현재 13개소 비치 완료

- 제설함 배치도

Ⅲ

제 설 대 책

□ 기본방향

○ 공원 환경을 우선하는 친환경 제설제 전면 사용

- 과거 사용하던 제설소금 사용배제

○ 신속한 복구 및 시민불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

○ 잠실한강공원에 적합한 제설장비 확보

- 경운기 및 제설기 장비 준비 완료

○ 철저한 사전대비 및 신속한 제설체계 확립

□ 제설작업 계획

○ 제설작업 순서

- 1순위 : 차량 진출․입로, 자전거도로, 나들목 등 진출․입로 주변

- 2순위 : 보행․산책로, 서래섬 산책로

- 3순위 : 체육시설, 광장 등

※ 관내 공사장 및 위탁업체 등 시설 주변 자체 제설작업 시행 유도

(주차장, 매점, 전망쉼터 엘리베이터, 자전거대여점, 유선장 등)

○ 단계별 제설작업

구분	상황	근무형태	작업방법	비 고
평시 (관심)	일상예보 강수확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	24시간 상황유지 일반근무형태(청경3명)	-
1단계 (주의)	강설예보 적설량 3㎝내외	2명	쓸어내기+ 밀어내기
2단계 (경계)	대설주의보 적설량 5㎝이상	직원 1/2명 이상	쓸어내기 + 밀어내기 + 모래, 소금 등 제설제 살포
3단계 (심각)	대설경보 적설량 10㎝이상	직원 1/2명 이상	쓸어내기 + 밀어내기 + 모래, 소금 등 제설제 살포	필요시 전직원

※ 대설경보(적설량 10cm이상)시 연간단가 업체 투입 작업시행 → 시설관리과

○ 단계별 근무조 편성 현황

구분	평시	1단계	2단계		3단계
			A 조	B 조
계		4명	9명	7명	30명
직 원	평시근무	남인현→홍장희→심보현 →강흥진 순환근무실시 (총괄: 안내센터장)	안내센터장 강흥진 홍장희	안내센터장 강흥진 심보현	전직원 (청소용역 웅비환경 직원 포함)
청원경찰	근무자	근무자(3명)	청경반장 근무자(3명)	청경반장 근무자(3명)
공무직	평시근무	평시근무	안순식 이정배	진강익
공익요원	평시근무	평시근무	장재영

○ 제설대상 구간별 담당자

연번	구간별	담 당 자		비 고
		직 급	성 명
1	차량진출.입로 및 잠실나루나들목	방호6급	강흥진	청원경찰, 녹지,시설 관리원, 공익요원 등은 각 담당자 주관하에 작업 실시
2	잠실대교 경사로 및 잠실나들목	행정6급	홍장희
3	석천나들목 및 종합운동나들목	공업7급	심보현
4	잠실나루역 연결동로	청원경찰반장	김대근
5	청담나들목 및 영동대교	웅비용역반장	김재성
6	자전거도로	공무직	안순식외2명

○ 제설대책  단계별 근무일

기 간 : 2015.11.15 ~ 2016.3.15(4개월간)

구분	평시 (예방)	1단계 (준비)	2단계(경계)		3단계 (비상)	비상연락망
			A조	B조		핸드폰
			2/1	2/1	20명
직 원	당직자 (청경)	직원1명	남인현 강흥진	홍장희 심보현	남인현 홍장희 강흥진 심보현	************* ************* ************* *************
청원경찰		당일 근무자 3명	당일근무자외3명	(김대근) 당일근무자외3명	김대근 예창규 임성남 이길행 전병성 한성원 정지웅 신동진 진동범 장정훈 이동렬 오세훈 김형주 안순식 진강익 이정배	************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* *************

※ 3단계 전직원 근무

Ⅳ

사전조치 및 행정사항

□ 제설대책 조치 결과

○ 제설 자재 및 장비 사전준비(2015.11.14)

- 제설함  비치 준비(모래주머니준비 중)

- 경운기 장착 제설용 장비 비치(준비 중)

- 제설제(소금) 비치(준비 중)

(제설함 준비)                    (제설자재 비치)                  (제설삽날 준비)

○ 겨울철 위험 ․ 취약지점 보수 점검

- 자전거도로 결빙 구간 및 배수상태 점검

- 자전거도로 및 시설물 등 낙석 예상지점 점검

- 공공시설물(화장실 등) 수도관 동파방지 밸브 설치 및 보온조치

□ 행정사항

○ 제설자재 넉가래, 도로비등 본부 시설관리과 지원

○ 대설 경보(적설량 10㎝이상)시 본부 시설관리과 협조

○ 제설상황 발생 시 즉시 제설작업 실시

- 주간 강설시 : 본부지시 및 상황에 따라 자체적으로 제설작업 시행

- 야간 강설시 : 익일 07:00부터 제설작업 시행

※ 제설작업 착수 ․ 완료시 보고

Ⅴ

기타사항

□ 제설상황 보고체계

○ 한강사업본부 제설대책 상황실 : ☎ 3780-0647, 0644

(시설관리과)                  Fax  3780-0744

○ 한강사업본부 당직실          : ☎ 461-0722, 3780-0777

Fax  3780-0779

○ 잠실안내센터                 : ☎ 417-1348, 3780-0511

Fax  3780-0510