	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 금호119안전센터 관내 소방용수시설 고장발생 대상을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 : 지상식 1개소, 지하식 4개소

나. 위치도 및 사진 : 붙임참조

용수구분	용수번호	담당자	위 치	고장내용	비고
소화전 (지상식)	328호	장.이규영 교.황영진	성동구 독서당로 314-0 (금호동4가 144-1)	지상식소화전 배관파손으로 누수	사용불가
소화전 (지하식)	111호	장.이규영 교.황영진	성동구 고산자로2길 13-0 (응봉동 276-0)	지하식소화전 스핀들 개방불가	사용불가
소화전 (지하식)	202호	위.노철수 위.심경보 위.송병석	성동구 독서당로62가길 38-0(응봉동 193-12 )	지하식 소화전 제수변 스핀들 불량	사용불가
소화전 (지하식)	52호	위.김석호 위.김태형 장.정한신	성동구 금호산길 56 (금호동2가 487)	지하식 소화전 스핀들 불량 누수가심해 동파우려있음	사용불가
소화전 (지하식)	58호	위.김석호 위.김태형 장.정한신	성동구 금호로13길 10 (금호동2가 225 )	지하식 소화전 스핀들 불량(노후교체)	사용불가

붙 임  소방용수 고장발생 보고서(금호) 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	황영진		진압3대장	代이중섭		119안전센터장	11/03 권희섭
협조자
시행	금호119안전센터-4509	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 금호119안전센터	/
전화	2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	대시민공개