문서번호	정보통신보안담당관-19876
결재일자	2015.11.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신기획팀장	정보통신보안담당관
김유식		이방우	11/03 代이방우
협조
	통신망관리팀장		이명원

- 북촌한옥마을 CCTV 및 무선AP 설치공사 -

준공검사결과보고

2015. 11.

정보통신보안담당관

- 북촌한옥마을 CCTV 및 무선AP설치공사 -

준공검사 결과보고

북촌 한옥마을을 방문하는 관광객에게 무선인터넷 서비스 제공 및 센서 통신망 구축, 수집된 유동인구수를 열린데이터 광장에 실시간 전송하는 사업에 대한 결과를 보고 함.

Ⅰ				추 진 근 거

□ 서울시 사물인터넷(IoT) 추진 기본계획(정보기획담당관-15884/‘14.10.29)

□ 북촌 사물인터넷 시범사업 추진을 위한 정보전략계획(ISP)수립 추진계획(정보기획담당관-4477/‘15.03.18)

□ 북촌 사물인터넷 인프라 구축 계획(정보통신보안담당관-13864/‘15.7.29)

Ⅱ				사 업 개 요

□ 사 업 명 : 북촌 한옥마을 CCTV 및 무선AP설치 공사

□ 사업기간 : 2015. 8. 26 ～ 2015. 10. 22

□ 사 업 비 : 200,757,700원

□ 계약방법 : 일반경쟁입찰

□ 계약업체 : 합동전자통신(주)

□ 사업범위

○ 무선 AP 29대, 브릿지 12대 설치

- 와이파이 최초 접속시 북촌 관련 인증 페이지 표출

○ CCTV 4개소 및 피플카운팅 S/W 설치

- 유동인구 정보수집 및 실시간 열린데이터광장 전송

○ 광케이블 포설 및 접속

- 포설 : 650M, 성단 : 90Core, 접속 : 72Core

○ IOT 스타트 업체 센서 설치

- WPS, 비콘스캐너 3종 14개소 설치

Ⅲ				세부 사업내용

□ 무선AP 설치장소 : 붙임1 참조

□ CCTV 및 센서 설치장소 : 붙임2 참조

□ 광케이블 포설 : 붙임3 참조

□ 광케이블 계통도 : 붙임4 참조

Ⅳ				시 공 사 진

□ AP 및 센서

설치전	AP설치	센서설치

□ CCTV

설치전	설치중	설치완료

□ 광케이블

포설	접속	성단

□ 관제센터

설치전	설치중	설치완료

□ CCTV 영상

덕성여고 앞	계동교회	삼청파출소	돈미약국

□ 유동인구 측정

Ⅴ				종 합 검 사

□ 검수기간 : 2015. 10. 30 ～ 11. 03

□ 검수방법 : 현장 점검 및 성능테스트 검수

□ 검 수 자 : 방송통신5급 이방우, 방송통신6급 이용철, 방송통신9급 최상일

□ 검수결과

○ 시방서의 요구사항대로 적합하게 구축되었음.

○ 성과물

① 사업완료 준공도서 1부.

② 자재 승인도서

③ 공사 사진첩

④ 장비별 사용자 매뉴얼

Ⅵ				향 후 계 획

□ 준공검사조서에 의거 사업완료 조치                 : 재무과

□ 준공일로부터 1년간 월1회 정기점검 및 유지관리

□ u-seoul net 트래픽 증가에 따른 인터넷속도 증속요청 : 통신망관리팀

붙임 : 1. 무선AP 및 CCTV 설치장소, 광케이블 포설도 각 1부.

2. 준공도서 1부(별도 붙임).  끝.