문서번호	급수운영과-22255
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		代박장진	11/03 代이경희
협조

노후 상수도관 정비계획

(금천구 시흥동 3-203 ~ 3-210번지 간)

2015. 11

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비 계획

(금천구 시흥4동 3-203 ~ 3-210번지 간)

시흥동 지역담당 업무 시행중 노후된 회주철관(CIP)이 발견됨에 따라 배수관 정비공사를 시행하여 적수 민원 해소 및 누수예방으로 유수율 제고에 만전을 기하고자 함

□ 노후관 현황

○ 위    치 : 금천구 시흥4동 3-203 ~ 3-210번지 간

○ 관로속성 : 1984/CIP/Φ80㎜로 확인

□ 보고내용

○ 상기위치에 적수 민원이 발생되어 확인 결과 노후관인 회주철관이(1984/CIP/Φ80㎜)이 발견됨

○ 노후관인 회주철관(CIP)은 적수 민원이 있고, 누수발생 소지가

있어 관개량이 시급한 실정임.

□ 조치의견

○ 노후관에 대해 내식성자재인 닥타일주철관으로 교체 정비코자 하며,

○ 공사시행은「2015년 가산동외 9개동 상수도공사」계약 업체인

가림토건(대표 신현표)에게 작업지시하여 적수 민원 및 누수를

예방하여 유수율 제고에 만전을 기하고자 함.

○ 정비계획

- 공사위치 : 금천구 시흥4동 3-203 ~ 3-210번지 간

- 공사개요 : DCIP D=80mm, L=35m

- 공사기간 : 2015.11.5 ~ 11.30

- 추정예산 : 약 15,000천원

○ 배관망도

끝.