문서번호	광나루안내센터-1060
결재일자	2015.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		광나루안내센터장
강희진		11/04 김성재
협 조
	주무관		임병기
	주무관		윤기춘
	주무관		한호영

2015~2016년 제설대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

2015~2016년 제설대책

2015~2016년 한강공원 제설대책과 관련, 강설시 신속한 제설작업으로 공원 이용시민에 불편을 최소화하고자 함.

Ⅰ. 추진기간 : 2015. 11.15  ～ 2016. 3.15 (4개월간)

Ⅱ 추진방향

가. 체계적인 제설대책과 신속한 제설작업으로 빠른 공원정상화

나. 시설물 안전점검 및 안전사고 예방에 중점

다. 화재예방 및 장비 점검 관리 철저

Ⅲ. 중점 추진사항

□ 제 설 대 책   : 강설시 공원 진․출입로 및 자전거도로 중점관리

□ 안전사고 예방 : 공원시설물 ․ 공사장 ․ 선착장 등 특별관리

Ⅳ. 분야별 세부추진계획

1. 제설대책

□ 일반현황

가. 관리구역

ㅇ 구    간 : 서울시계(강동대교 상류) ~ 성내천

ㅇ 면    적 : 1,554,810㎡

ㅇ 도로연장 : 12km(자전거도로 12km, 자동차 겸용 2.8km)

나. 인원 및 장비

ㅇ 인 원

계	일반직	청원경찰	환경공무직	녹지공무직	사회복무요원	비 고
30	5	13	4	3	5

ㅇ 장비 및 자재

계	경운기	장착용제설날	손수레	넉가래	제설삽	빗자루
101	2	2	2	35	30	30

다. 주요 도로시설

ㅇ 차량 진입로 : 5개소

ㅇ 자전거도로 : 1개소

ㅇ 산  책  로 : 1개소

ㅇ 기타 : 축구장, 야구장, 배구장, 농구장, 테니스장, 족구장,

체력단련장 등

□ 단계별 주요조치 행동요령

구 분	상황조건	근무형태	주 요 조 치	비 고
평시	ㅇ상황유지 ㅇ예방활동	ㅇ당직자	ㅇ비상연락망 정비 및 직원 제설교육 실시 ㅇ제설장비 사전점검 및 정비
1단계	ㅇ강설예보 - 3cm내외	ㅇ안내센터전직원 1/4	ㅇ기상예보 전파 및 제설요원 비상연락 ㅇ취약지점 모래살포 및 구간별 제설작업 시행
2단계	ㅇ대설주의보 - 5cm이상	ㅇ안내센터전직원 1/2	ㅇ전단계 근무요령 계속 수행 ㅇ우선 순위에 따라 구간별 제설 작업 시행
3단계	ㅇ대설경보 -10cm이상	ㅇ안내센터전직원 1/2	ㅇ제설작업 상황전파 및 유지 ㅇ기상개황 및 분석보고 ㅇ제설작업 착수 및 완료보고 ㅇ우선순위에 따라 제설작업시행 ㅇ 장비 및 자재지원 검토

가. 단계별 근무자 명단

구분	평시 (예방)	1단계 (준비)	2단계(경계)		3단계 (비상)		성명	비상연락망
			A조	B조	A조	B조		자 택	Mobile
계			10명	8명			24
직원	당직자 (청경)	직원1명	김성재 강희진 윤기춘	임병기 한호영	2단계 조별근무		김성재 강희진 윤기춘 임병기 한호영	02)481-1213 031)593-2260 02)3412-5094 02)3437-0805 -	************* ************* ************* ************* *************
청원 경찰		당일 근무자 3명	당일근무자 3명		2단계 조별근무 (야간과주간 근무자)		이창곤 송재완 이헌모 백외식 길근실 박종현 권정철 조지용 신화섭 이희광 안동화 이봉수 권순학	- - 02)6316-2563 - - - - - 02)6316-2563 - - - -	************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* *************
녹지 공무			김규수 이상기	안상순	2단계 조별근무		김규수 이상기 안상순	02)474-7168 - -	************* ************* *************
환경 공무			이재희 이종필	손동식김원식	2단계 조별근무		이재희 손동식 이종필 김원식	- - - -	************ ************* ************* *************

□ 제설작업 추진계획

가. 사전조치 사항

ㅇ 제설 취약지점 제설함(소금,모래) 비치

ㅇ 직원 비상연락망 정비

ㅇ 제설작업 구간별 우선 순위 부여

ㅇ 제설장비 및 자재 점검

나. 단계별 노선 제설구간

구 분	제 설 구 간	비 고
1단계	- 천호대교 하류 차량 진․출입로 - 천호대교 진․출입 계단 - 암사대교자전거도로 남단 광나루공원진입로(220m) - 암사토끼굴 진.출입로(경사로) - 암사나들목 - 나루터길나들목 - 즈믄길나들목 - 풍납나들목, 풍납토성나들목 - 광진교밑 ~ 천호대교 밑(결빙)	우선 시행구간
2단계	- 풍납주차장 차량 진․출입로 - 광진교 밑 차량진입로 - 암사주차장~천호대교 진․출입로 (자동차 겸용도로) - 하남시계~ 암사생태공원 상류방향 끝지점	차후 시행구간

ㅇ 안내센터 내 제설구간 책임자 지정

연번	제 설 구 간	센 터 책 임 자	비 고
1	암사대교자전거도로남단 광나루공원 진입 경사로	이창곤
2	암사토끼굴앞 차량 진․출입 경사로	강희진
3	암사나들목	송재완
4	나루터길 나들목	권정철
5	즈믄길 나들목	박종현
6	광진교 진․출입 경사로	조지용
7	광진교 3요금소 진입경사로	신화섭
8	천호대교 진․출입 계단	이희광
9	천호대교 진․출입 경사로	안동화
10	풍납토성나들목	이헌모
11	풍납나들목	백외식
12	풍납동 6요금소 진․출입로	윤기춘
13	광진교 ~ 천호대교 밑 결빙지역	이봉수
14	성내천 다리 공원진입로	권순학
15	하남시계~ 암사대교간 자전거 도로	공통

ㅇ 안내센터내 제설함 배치 현황

연번	배 치 지 점 명	현 황	비 고
계	18개소	총18개
1	성내천 자전거도로 다리 입구	大 - 1	제설함에 소금사용 大 - 소금7~8포 中 - 소금4~5포 小 - 소금2~3포
2	풍납주차장 입구	小 - 1
3	풍납나들목 입구	小 - 1
4	성남취수장 옆 경사로	大 - 1
5	풍납토성나들목 입구	小 - 1
6	축구장 3번 진입로	大 - 1
7	천호대교 육교 계단 앞	小 - 1
8	천호대교 자전거도로 통과 지점	大 - 1
9	광진교 중간 직하	小 - 1
10	광진교 차량진로 입구	大 - 1
11	광진교 자전거도로 통과 지점	小 - 1
12	즈믄길나들목 입구	大 - 1
13	나룻터길나들목 입구	小 - 1
14	암사나들목 입구	小 - 1
15	암사토끼굴 앞 진입로 입구	中 - 1
16	암사대교자전거도로 남단 광나루공원진입점	中 - 1
17	구암정 앞	小 - 1
18	암사취수장 고개 체력단련장 앞	小 - 1

□ 적설량에 따른 작업계획

가. 제설작업 구간별 우선순위

1) 안내센터 주 진․출입 경사로

2) 자동차 진․출입 및 통과도로

3) 안내센터 주 진․출입로

4) 안내센터 내 주통행로

5) 기타 안내센터 내 도로

나. 제설작업

1) 3cm내외

- 작업방법 : 쓸어내기, 경사로 및 응달구간 소금, 모래살포

- 인력 및 장비동원 : 안내센터 내 인원(1/4) 및 장비, 자재동원

2) 5cm내외

- 작업방법 : 밀어내기, 쓸어내기, 소금, 액상제설제 분무기 살포

- 인력 및 장비동원 : 안내센터내 인원(1/2) 및 장비, 자재동원

3) 10cm내외

- 작업방법 : 밀어내기(경운기 제설날), 쓸어내기, 소금.모래살포

- 인력 및 장비동원 : 안내센터내 인원(전원) 및 장비, 자재동원

2. 안전사고예방

□ 공사장 및 시설물 안전관리

가. 공사장 현황

ㅇ 구리암사대교 건설공사

나. 운동시설 현황

ㅇ 축구장 3면, 농구장 4면, 배구장 6면, 배드민턴장 4면,

테니스장 8면, 야구장2개소, 체력단련장 2개소

다. 하천시설 현황

ㅇ 제방16km, 호안10.1km, 육갑문(지하보차도)3개소, 지하보도 3개소,

자동차도로 2.8km

□ 한강공원 및 공원시설 보호

가. 편의 및 유희시설

ㅇ 그늘막 22개, 의자 153개, 음수대 17개소, 어린이놀이터 1개소,

자전거공원 놀이시설 7개소, 공중 화장실 13개

나. 수상이용시설

ㅇ 선착장1개소, 선박 4척

□ 중점 점검 사항

가. 편의시설 및 유희시설물 파손, 균열 등 동파예방

나. 자동차 도로 침하 파손 등

다. 선박 동파예방 사항(부동액 점검, 냉각수 배출 등)

라. 선박 계류상태 및 관리실태. 완충시설 설치 여부 등

마. 운동시설물 내 결빙상태 점검

바. 제방 및 호안 붕괴여부, 균열, 침하 등 점검

사. 공사장 안전관리 교육 실시 여부

아. 음수대 16개소 겨울철 단수조치로 동파예방

자. 혹한기 공원 화장실 10동 동파예방 특별관리

(청원경찰 야간순찰시 출입문, 난방장치, 수돗물 급수상태 등 확인점검)

※ 겨울철 이용객이 적은 화장실 3개동은 폐쇄예정: 광진교상부, 게이트볼장, 자전거공원(1동)

□ 시물별 점검 담당자 지정 (총괄: 센터장)

가. 청사, 체육시설: 윤기춘

나. 하천, 편의, 공사장 : 윤기춘

다. 둔치청소, 화장실 : 강희진

라. 수상시설 : 임병기

□ 점검결과 조치 사항

가. 경미한 사항은 자체인력으로 정비 및 보수

나. 보수가 시급한 사항은 사고가 발생하지 않도록 응급조치 후 주무과에

통보

다. 민간시설에 대하여는 관리주체로 하여금 자력 보수 보강을 실시하도록

조치

3. 작업중점사항

□ 자전거도로는 공원의 시작부~ 종점까지 연결해주는 것을 최우선으로

가. 자전거도로 한강전체구간을 연결해 주는 것을 가장 우선시해야함

나. 스키드로더 투입시 센터직원이 동행작업관리

□ 제설소금과도한 사용자재

가. 수변공원지역임을 감안하여 제설제 사용 자제

나. 과도한 소금사용으로 자전거도로 산책로 부식이 심해지고 있음

□ 제설소금과도한 사용자재

가. 수변공원지역임을 감안하여 제설제 사용 자제

나. 과도한 소금사용으로 자전거도로 산책로 부식이 심해지고 있음

□ 착수보고, 완료보고 엄수(완료보고시 사진포함)

가. 야간작업은 안전문제로 어려움, 대신 아침 일찍 작업시작

나. 아침일찍(7시30분이전)착수보고, 완료시점(13시~16시) 완료보고

붙임 : 제설함 비치현황도 1부.  끝.