구의 실증플랜트내 고장 보고서

주무관		고도정수처리과장			결재
이건수		01/13 윤중섭
협 조
	주무관			유태석

	명에 의하여 고도실증플랜트 운영중 상향류 대형 친환경접촉조 칼럼 오버플로우의 후렌지에 균열이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 1 . 13.
성명 : 이건수

보 고 내 용
일 시	2014년 1월 13일
건 명	후렌지 균열보고서
내용	○ 장 비 명 : 상향류 대형 친환경접촉조 칼럼 오버플로우 후렌지 균열 ○ 용 도 : 고도산화기술 개발 연구 ○ 균열원인(추정) : 진동 ○ 향후계획 : 후렌지 및 엘보, 소켓 구입후 설치작업 - 예상수리액 : 약 3만원
비 고