문서번호	급수운영과-29435
결재일자	2015.11.5.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	11/05 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년11월04일)

탐 지 일	2015년 11월04일 (수요일)		기간제(A조)
탐지구역	아차산51블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산51 블럭	성동구 성수동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 24개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소화전 : 19개소 - 하수도 : 16개소 - 수도계량기 : 37개소 - 빗물받이 : 20개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 04일(수요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산43 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산43 블록	광진구 자양동 690-63	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물 대문 앞 골목길 지상소화전 제부변내 소음이 있으므로 누수확인 바랍니다.(제수변2개는 소리 가 약함) ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 34개소 - 중형밸브실 : 31개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 19개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 04일 (수요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목01-10블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목01-05블럭	중랑구 망우동 522-10	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 제수변 및 계량 기 누수음으로 확인요. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 21개소 - 하수도 : 36개소 - 수도계량기 : 43개소 - 빗물받이 : 30개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.