문서번호	한양도성도감-4291
결재일자	2015.11.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장	문화기획관		문화본부장
김종범	박승길	심말숙	양현미		11/10 이창학
협 조

한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 마련

전문가 자문회의 개최 결과 보고

2015. 11.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전문자 자문회의 개최
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 마련

전문가 자문회의 개최 결과 보고

「한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 마련」학술용역과 관련하여, 기초연구 및 시범보존처리를 위한 임상시험을 마치고, 중간 성과물에 대한 전문가 자문회의를 개최결과를 보고드림

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : ‘한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 연구’ 학술용역

□ 용역기간 : `15.6.5 ~ `15. 12.31 (85,930천원)

□ 수행기관 : 공주대학교 산학협력단 + 담원문화유산

□ 과업 주요내용

- 풍화성돌 시범보존처리 : 낙산 및 시장공관구간 풍화성돌 시범보존처리

- 시범보존처리 효과 모니터링 : 강도저하, 변색, 탈락 등 보본처리 효과 확인

- 풍화성돌 보존방안 연구 : 시범보존처리 효과 검증후 입상분해, 유실, 균열 등 풍화성돌 보존방안 마련

Ⅱ		자문결과

□ 회의개요

◦ 일     시 : 2015. 10. 29(목) 10:00

◦ 참석위원 : 양필승(서울역사박물관 보존과학과장), 김사덕(국립문화재연구소 보존과학센터 사무관), 이상현(前 강원대 지질학과 교수)

◦ 안    건 : ‘한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 연구’ 학술용역 중간보고

□ 주요 자문결과

◦ 풍화성돌 시범보존처리 완료 후, 효과 모니터링은 동절기 이후의 변화가 중요하므로 추가 과업기간 확보가 필요함.

◦ 풍화성돌 보존처리의 적합한 범위와 적용방법·기준을 설정하고, 탈락 부위의 복원석재 선정은 다양한 암석학적 조사결과가 제시되어야함.

◦ 성돌 세정의 경우, 미처리 부분과 이질감이 발생할 수 있으므로, 이끼류· 이물질 정도를 제거할 수 있는 건식·습식 세정 위주로 실시하기 바람.

◦ 표면 풍화가 진행된 부재는 강화 처리후 지속적으로 모니터링하고,

미세 탈락부는 예비실험을 통해 선정한 수지와 석재로 복원하기 바람.

◦ 구조적으로 불안정한 탈락부는 신재를 가공하여 부분 복원하는 것이 일반적이나, 표면 풍화가 심해 안정적인 접합에 무리가 있을 수 있음

- 우선 가접합을 실시하여 효과를 확인․기록하고, 부분 복원이 아닌 성돌 자체의 신재 교체를 고려하기 바람

- 성돌 교체시에는 구조분야 전문가의 자문・검토가 필요함

Ⅲ		조치계획

□ 구조분야 전문가 추가 자문 실시

- `15.11.10(화) 14:00, 권기혁 위원 (서울시 문화재위원, 건축구조)

□ 보존처리 효과 모니터링을 위한 과업기간 연장

- 당초 : `15.6.5 ~ `15.12.31

- 변경 : `15.6.5 ~ `16.4.29

붙 임 : 1. 전문가 자문의견서 1부.

2. 중간보고 자문회의 자료 1부.  끝.