문서번호	여의도공원관리사무소-6080
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		여의도공원관리사무소장
송규환		11/10 박원근
협 조

『『선유도공원 카페테리아』

화장실 건식 소변기 설치 계획

2015.   11.

여의도공원관리사무소

(선유도공원)

『선유도공원 카페테리아』

화장실 건식 소변기 설치 계획

선유도공원 카페테리아 건물은 단열성이 취약하여 동절기에는동파 사고가 빈발하여 특히 문제가 되는 소변기를 물 사용이 없는 건식으로 교체코자 보고 드림

□ 정비대상

○ 위    치 : 카페테리아 남자화장실

○ 수    량 : 1개소/ 1조

○ 교체내역 : 포세식 소변기 → 건식 소변기

□ 현 실태

○ 한강물을 끌어올리는 취수펌프장을 재활용한 건물로 내단열성이  취약하고 매서운 강바람으로 인하여 동파사고가 빈발하여 열선 및 보온재 보강하였으나 효과가 미흡함

□ 정비계획

○ 기    간 : ‘15. 11. 9 ~ 11. 20(기간 중 2일내)

○ 방    법 : 물 사용이 없는 건식 소변기로 교체설치

○ 소요예산 : 1,650천원

※ 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

(일상경비 활용)